## Impostazioni di base

Terminata l'installazione, è possibile configurare le impostazioni predefinite del dispositivo. Fare riferimento alla sezione seguente per impostare o modificare i valori. In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Regolazione dell'altitudine

- Impostazione del vassoio predefinito e della carta

- Modifica dell'impostazione dei font (solo Dell 1130n)

## Regolazione dell'altitudine

La qualità di stampa è influenzata dalla pressione atmosferica, che è determinata dall'altezza sul livello del mare a cui si trova il dispositivo. Le seguenti informazioni illustrano la procedura di impostazione del dispositivo per ottenere la migliore qualità di stampa o la migliore realizzazione. Prima di impostare il valore, rilevare l'altitudine a cui si utilizza il dispositivo.

| Alta 1 Alta 2 Alta 3 Normale

### Per il dispositivo Dell 1130

1. Installare il driver. (Vedere Installazione del driver del dispositivo con collegamento USB o Installazione del driver del dispositivo collegato alla rete.)

2. Fare clic sul menu Start di Windows.

   - Per Windows 2000, selezionare Impostazioni > Stampanti.

   - Per Windows XP/Server 2003, selezionare Stampanti e fax.

   - Per Windows Server 2008/Vista, selezionare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.

   - Per Windows 7, selezionare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti.

   - Per Windows Server 2008 R2, selezionare Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi e stampanti.

3. Selezionare il driver del dispositivo e fare clic con il tasto destro del mouse per aprire Proprietà.

4. Nella proprietà del driver della stampante, selezionare Opzioni dispositivo.

5. Selezionare le opzioni necessarie nell'elenco a discesa Regolazione altitudine.

6. Fare clic su OK.

### Per il dispositivo Dell 1130n

È possibile regolare l'altitudine in Utilità impostazioni stampante.

1. È possibile avviarlo dal menu Start, quindi selezionare Programmi o Tutti i programmi > Dell > Stampanti Dell > il nome del driver della stampante > Utilità impostazioni stampante.

2. Selezionare le opzioni necessarie nell'elenco a discesa Regolazione altitudine.

3. Fare clic sul pulsante Applica.

   Può essere regolato anche tramite Embedded Web Service.

## Impostazione del vassoio predefinito e della carta

È possibile selezionare il vassoio e la carta da utilizzare in modo predefinito per la stampa dei lavori.

### Nel computer

#### Windows

1. Fare clic sul menu Start di Windows.

2. Per Windows 2000, selezionare Impostazioni > Stampanti.

   - Per Windows XP/Server 2003, selezionare Stampanti e fax.

   - Per Windows Server 2008/Vista, selezionare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.

   - Per Windows 7, selezionare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti.

   - Per Windows Server 2008 R2, selezionare Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi e stampanti.

3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo.

4. Per Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, premere Preferenze stampa.

   Per Windows 7 e Windows Server 2008 R2, nei menu di scelta rapida, selezionare Preferenze stampa.

   Se accanto all'opzione Preferenze stampa è presente il simbolo ►, è possibile selezionare gli altri driver della stampante collegati con la stampante selezionata.

5. Fare clic sulla scheda Carta.

6. Selezionare il vassoio e le relative opzioni, ad esempio il formato e il tipo di carta.

7. Premere OK.

#### Macintosh

Macintosh non supporta questa funzione. Gli utenti Macintosh devono cambiare l'impostazione predefinita manualmente ogni volta che desiderano stampare utilizzando impostazioni diverse.

1. Aprire un'applicazione Macintosh e selezionare il file da stampare.

2. Aprire il menu File e fare clic su Print.

3. Vedere il riquadro Paper Feed.

4. Aprire il menu File e fare clic su Print.

5. Vedere Paper Feed.

6. Impostare il vassoio adeguato da cui si desidera stampare.

7. Vedere il riquadro Paper.

8. Impostare il tipo di carta per farlo corrispondere alla carta caricata nel vassoio dal quale si desidera stampare.

9. Fare clic su Print per stampare.

## Uso della funzione di risparmio energia

Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa funzione per risparmiare energia.

### Per il dispositivo Dell 1130

1. Installare il driver. (Vedere Installazione del driver del dispositivo con collegamento USB o Installazione del driver del dispositivo collegato alla rete.)

2. Fare clic sul menu Start di Windows.

   - Per Windows 2000, selezionare Impostazioni > Stampanti.

   - Per Windows XP/Server 2003, selezionare Stampanti e fax.

   - Per Windows Server 2008/Vista, selezionare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.

   - Per Windows 7, selezionare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti.

   - Per Windows Server 2008 R2, selezionare Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi e stampanti.

3. Selezionare il driver del dispositivo e fare clic con il tasto destro del mouse per aprire Proprietà.

4. Nella proprietà del driver della stampante, selezionare Opzioni dispositivo.

5. Selezionare l'ora desiderata nell'elenco a discesa Risparmio energetico.

6. Fare clic su OK.

### Per il dispositivo Dell 1130n

Il risparmio energetico può essere impostato in Utilità impostazioni stampante.

1. È possibile avviarlo dal menu Start, quindi selezionare Programmi o Tutti i programmi > Dell > Stampanti Dell > il nome del driver della stampante > Utilità impostazioni stampante.

2. Fare clic su Risparmio energia. Selezionare il valore appropriato dal menu a discesa, quindi fare clic su Applica.

## Modifica dell'impostazione dei font (solo Dell 1130n)

Il dispositivo dispone di caratteri predefiniti corrispondenti alla regione o al paese selezionato.

Per cambiare i caratteri o impostare i caratteri per condizioni particolari, ad esempio per l'ambiente DOS, completare la procedura seguente.

1. Assicurarsi di aver installato il driver della stampante con il CD del software in dotazione.

2. Se si è un utente Windows è possibile avviarlo dal menu Start, quindi selezionare Programmi o Tutti i programmi > Dell > Stampanti Dell > il nome del driver della stampante > Utilità impostazioni stampante.

3. Fare clic su Tipo emulazione.

4. Selezionare il font preferito.

5. Fare clic su Applica.

Le informazioni seguenti mostrano l'elenco di caratteri corretti per le lingue corrispondenti. Russo: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic. Ebraico: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (solo Israele). Greco: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek. Arabo e farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic. OCR: OCR-A, OCR-B.