## Grunnleggende oppsett

Når installasjonen er fullført, kan du angi standardinnstillinger for maskinen. Se neste avsnitt hvis du vil angi eller endre verdier. Dette kapitlet gir deg trinnvise instruksjoner for hvordan du konfigurerer maskinen.

Dette kapitlet inneholder:

- Høydejustering

- Angi standardskuff og -papir

- Endre skriftinnstilling (bare Dell 1130n)

## Høydejustering

Utskriftskvaliteten påvirkes av atmosfærisk trykk, som varierer avhengig av hvor høyt over havet maskinen er plassert. Følgende informasjon forklarer hvordan du konfigurerer maskinen for best mulig utskriftskvalitet. Før du angir høydeverdien, må du finne ut høyden der du bruker maskinen.

| High 1 High 2 High 3 Normal

### For Dell 1130

1. Installer driveren. (Se Installere driver for USB-tilkoblet maskin eller Installere driver for nettverkstilkoblet maskin.)

2. Klikk på Start-menyen i Windows.

   - I Windows 2000 velger du Innstillinger > Skrivere.

   - I Windows XP/Server 2003 velger du Skrivere og telefakser.

   - I Windows Server 2008/Vista velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skrivere.

   - I Windows 7 velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere.

   - I Windows Server 2008 R2 velger du Kontrollpanel > Maskinvare > Enheter og skrivere.

3. Velg maskinens driver, og høyreklikk for å åpne Egenskaper.

4. I egenskaper for skriverdriver velger du Device Options.

5. Velg nødvendige alternativer i rullegardinlisten Altitude Adjustment.

6. Klikk på OK.

### For Dell 1130n

Høyden kan justeres i Printer Settings Utility.

1. Du kan starte det fra Start-menyen ved å velge Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell Printers > navnet på skriverdriveren > Printer Settings Utility.

2. Velg nødvendige alternativer i rullegardinlisten Altitude Adjustment.

3. Klikk på Apply-knappen.

   Dette kan også justeres via Embedded Web Service.

## Angi standardskuff og -papir

Du kan velge skuffen og papiret du vil bruke for utskriftsjobber.

### I datamaskinen

#### Windows

1. Klikk på Start-menyen i Windows.

2. I Windows 2000 velger du Innstillinger > Skrivere.

   - I Windows XP/Server 2003 velger du Skrivere og telefakser.

   - I Windows Server 2008/Vista velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skrivere.

   - I Windows 7 velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere.

   - I Windows Server 2008 R2 velger du Kontrollpanel > Maskinvare > Enheter og skrivere.

3. Høyreklikk maskinen.

4. I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista velger du Utskriftsinnstillinger.

   I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 velger du Utskriftsinnstillinger på hurtigmenyer.

   Hvis Utskriftsinnstillinger er merket med ►, kan du velge andre skriverdrivere for den valgte skriveren.

5. Klikk på kategorien Paper.

6. Velg skuff og alternativer som papirstørrelse og -type.

7. Trykk på OK.

#### Macintosh

Macintosh-maskiner støtter ikke denne funksjonen. Macintosh-brukere må endre standardinnstillingen manuelt hver gang de ønsker å skrive ut med andre innstillinger.

1. Åpne et Macintosh-program, og velg filen du vil skrive ut.

2. Åpne File-menyen, og klikk på Print.

3. Gå til Paper Feed-ruten.

4. Åpne File-menyen, og klikk på Print.

5. Gå til Paper Feed.

6. Angi skuffen du vil skrive ut fra.

7. Gå til Paper-ruten.

8. Angi papirtypen slik at den svarer til papiret som er lagt i skuffen du vil skrive ut fra.

9. Klikk på Print-knappen for å skrive ut.

## Bruke strømsparingsfunksjoner

Bruk denne funksjonen for å spare strøm når du ikke bruker maskinen på en stund.

### For Dell 1130

1. Installer driveren. (Se Installere driver for USB-tilkoblet maskin eller Installere driver for nettverkstilkoblet maskin.)

2. Klikk på Start-menyen i Windows.

   - I Windows 2000 velger du Innstillinger > Skrivere.

   - I Windows XP/Server 2003 velger du Skrivere og telefakser.

   - I Windows Server 2008/Vista velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skrivere.

   - I Windows 7 velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere.

   - I Windows Server 2008 R2 velger du Kontrollpanel > Maskinvare > Enheter og skrivere.

3. Velg maskinens driver, og høyreklikk for å åpne Egenskaper.

4. I egenskaper for skriverdriver velger du Device Options.

5. Velg ønsket tid i rullegardinlisten Power Save.

6. Klikk på OK.

### For Dell 1130n

Du endrer strømsparing i Printer Settings Utility.

1. Du kan starte det fra Start-menyen ved å velge Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell Printers > navnet på skriverdriveren > Printer Settings Utility.

2. Klikk på Power Save. Velg ønsket verdi fra rullegardinlisten, og klikk deretter på Apply.

## Endre skriftinnstilling (bare Dell 1130n)

Skriftinnstillinger på maskinen er forhåndsinnstilt for regionen eller landet.

Hvis du vil endre skriften eller velge skrift i et spesielt miljø, for eksempel DOS, gjør du følgende:

1. Kontroller at du har installert skriverdriveren fra den medfølgende CD-en med skriverprogramvare.

2. Hvis du bruker Windows, kan du starte den fra Start-menyen ved å velge Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell Printers > navnet på skriverdriveren > Printer Settings Utility.

3. Klikk på Emulation Type.

4. Velg ønsket skrift.

5. Klikk på Apply.

Følgende informasjon viser riktig skriftliste for hvert enkelt språk. Russisk: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic. Hebraisk: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (bare Israel). Gresk: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek. Arabisk og farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic. OCR: OCR-A, OCR-B.