## Förbrukningsmaterial

Det här kapitlet visar hur du köper förbrukningsmaterial och reservdelar till maskinen.

Kapitlet innehåller:

- Så här beställer du

- Tillgängligt förbrukningsmaterial

- Byta ut tonerkassetten

Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare för att få en lista över tillgängliga tillbehör.

## Så här beställer du

Om du vill beställa Dellgodkända förbrukningsvaror och tillbehör går du till du www.dell.com/supplies, eller kontaktar din lokala Dellåterförsäljare eller butiken där du köpte maskinen. Du kan också gå till www.dell.com eller support.dell.com där du väljer land/region och hämtar information om hur du kontaktar service.

## Tillgängligt förbrukningsmaterial

När förbrukningsmaterialen överskridit sin livslängd kan du beställa följande typer av förbrukningsmaterial till maskinen:

Typ | Genomsnittlig livslängd[a] | Artikelnamn
--- | --- | ---
Tonerkassett med standardkapacitet | Cirka 1 500 sidor | 3J11D
Tonerkassett med hög kapacitet | Cirka 2 500 sidor | 2MMJP
[a] Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.

För att byta en tonerkassett, se Byta ut tonerkassetten.

Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på vilka alternativ och jobblägen som används.

Du måste köpa förbrukningsmaterial, inklusive tonerkassetter, i samma land som du köpte maskinen. Annars är förbrukningsmaterialen inte kompatibla med maskinen eftersom systemkonfigurationen för dessa varierar från land till land.

Dell rekommenderar inte att andra tonerkassetter än Dells egna används, t.ex. återfyllda eller återtillverkade. Dell kan inte garantera kvaliteten på tonerkassetter som inte är Dells egna. Service eller reparationer som krävs på grund av användning av tonerkassetter som inte är Dells egna täcks inte av maskingarantin.

## Byta ut tonerkassetten

Klicka på länken så öppnas en animation om att byta ut en tonerkassett.

När tonerkassetten når sin beräknade livslängd:

- Programfönstret Printer Status Monitor visas på datorn och anger att tonerkassetten måste bytas.

- Utskriften avbryts.

Nu måste du byta ut tonerkassetten. Kontrollera vilken typ av tonerkassett skrivaren använder. (Se Tillgängligt förbrukningsmaterial.)

1. Öppna den främre luckan.

2. Dra ut tonerkassetten.

3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen.

4. Ta bort skyddspapperet på tonerkassetten genom att dra i tejpen.

5. Leta upp skyddstejpen i ena änden av tonerkassetten. Dra försiktigt ut skyddstejpen ur tonerkassetten och släng bort den.

   Skyddstejpen skall vara längre än 60 cm om den avlägsnats korrekt. Håll tonerkassetten och drag skyddstejpen rakt ur för att avlägsna den från kassetten. Var försiktig så att inte tejpen skärs av. Om den går av kan du inte använda tonerkassetten. Se bilderna på tonerkassettens omslagspapper.

6. Skaka kassetten försiktigt fem till sex gånger för att fördela tonern jämnt. På det sättet får du ut så många kopior som möjligt från varje kassett.

   Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

   Rör inte vid tonerkassettens gröna undersida. Undvik att röra detta område genom att använda handtaget på kassetten.

7. Håll tonerkassetten i handtaget och sätt försiktigt in den i öppningen på maskinen.

   Skenorna på kassettens sida och motsvarande spår i maskinen ser till att kassetten hamnar på rätt plats.

8. Stäng den främre luckan. Stäng luckan ordentligt.