## Введение

В данной главе приводится обзор устройства.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Обзор устройства

- Обзор панели управления

- Знакомство с панелью управления

## Обзор устройства

### Вид спереди

Вид вашего принтера может отличаться от иллюстрации в зависимости от модели.

1 | Выходной лоток для документов | 6 | Лоток ручной подачи
2 | Панель управления | 7 | Направляющая лотка ручной подачи
3 | Ручка передней крышки | 8 | Подставка выходного лотка
4 | Передняя крышка | 9 | Картридж с тонером
5 | Лоток 1 |

### Вид сзади

Вид вашего принтера может отличаться от иллюстрации в зависимости от модели.

1 | Задняя крышка | 3 | Порт USB
2 | Сетевой порт[a] | 4 | Разъем для шнура питания
[a] Только для модели Dell 1130n.

## Обзор панели управления

В зависимости от модели вид панели управления вашего принтера может отличаться от изображенной на рисунке.

1 |  | Замятие | Индикация замятия бумаги в устройстве (см. Индикаторы).
2 |  | Подключение/ошибка | Индикация состояния устройства (см. Индикаторы).
3 |  | Отмена | Остановка операции в любой момент. Также имеются другие функции (см. Знакомство с панелью управления).
4 |  | Питание | Включение и выключение питания (см. Знакомство с панелью управления).

## Знакомство с панелью управления

### Индикаторы

Цвет индикатора показывает текущее состояние устройства.

Индикатор | Состояние | Описание
--- | --- | ---
Замятие () | Оранжевый | Горит | Произошло замятие бумаги (см. Удаление замятой бумаги).
Подключение/ошибка () | Выключено | Устройство выключено.
Зеленый | Горит | Устройство находится в режиме энергосбережения. Устройство включено и может получать данные с компьютера.
Мигает | Редкое мигание индикатора означает, что устройство получает данные с компьютера. Частое мигание индикатора означает, что устройство выполняет печать.
Красный | Горит | Крышка открыта. Закройте крышку. В лотке отсутствует бумага. Загрузите бумагу в лоток. Работа устройства остановлена из-за серьезной ошибки. Возникла системная ошибка. При возникновении этой проблемы обратитесь в службу технической поддержки. Предположительный срок службы картриджа почти истек[a]. Рекомендуется заменить картридж. (см. Замена картриджа).
Мигает | Произошла несущественная ошибка, и устройство ожидает ее сброса. После сброса ошибки устройство продолжит выполнение операции. Тонер заканчивается. Замените картридж. Предположительный срок службы[a] картриджа истекает. Необходимо подготовить новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. Перераспределение тонера).
[a] Предположительный срок службы картриджа определяется средним количеством отпечатков и соответствует стандарту ISO/IEC 19752. Фактический ресурс, исчисляемый в страницах, зависит от условий эксплуатации, интервала печати, типа и размера материалов для печати. Даже если индикатор загорается красным и принтер прекращает печать, в картридже может оставаться некоторое количество тонера.

‏Компания Dell не рекомендует использовать неоригинальные картриджи Dell, включая повторно заправленные или восстановленные. Кроме того, компания Dell не гарантирует качественную печать при использовании неоригинальных картриджей Dell. Гарантия на устройство не распространяется на работы по ремонту и обслуживанию, вызванные использованием неоригинальных картриджей Dell.

Сообщения обо всех ошибках при печати отображаются в окне программы Printer Status Monitor. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

### Кнопки

(«Отмена»)

Нажав кнопку («Отмена»), можно выполнить указанные ниже действия.

Функция | Описание
--- | ---
Печать демонстрационной страницы[a] | В режиме готовности нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать, затем отпустите кнопку (см. Печать тестовой страницы).
Печать страницы конфигурации[b] | В режиме готовности нажмите и удерживайте кнопку около 5 секунд, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать, затем отпустите (см. Печать отчета об устройстве).
Печать чистящей страницы[b] | В режиме готовности нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 10 секунд, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать, затем отпустите кнопку (см. Внутренняя чистка).
Отмена задания на печать | Нажмите кнопку («Отмена») во время печати. Пока задание печати удаляется из устройства и компьютера, красный индикатор мигает. Затем устройство возвращается в режим готовности. Время, необходимое для отмены задания, зависит от объема документа.
Печать с ручной подачей бумаги | Нажимайте кнопку («Отмена») при каждой загрузке листа бумаги в лоток ручной подачи, если вы выбрали в приложении режим Manual Feeder для параметра Source.
[a] Во время печати тестовой страницы для модели Dell 1130 также распечатывается страница конфигурации. [b] Только для модели Dell 1130n.

(«Питание»)

Эта кнопка используется для включения и выключения принтера.

#### Включение устройства

1. Подсоедините шнур питания.

2. Нажмите кнопку («Питание») на панели управления.

   Если необходимо выключить устройство, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды.