## Grundläggande installation

När installationen är klar kan du ange standardinställningar. Läs nästa avsnitt om du vill ange eller ändra värden. Kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar för hur du installerar maskinen.

Kapitlet innehåller:

- Höjdjustering

- Ange standardkassett och papper

- Ändra typsnitt (endast Dell 1130n)

## Höjdjustering

Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över havsnivån skrivaren befinner sig. Följande information hjälper dig att konfigurera maskinen så att du får den bästa utskriftskvaliteten. Innan du anger värdet för höjden måste du ta reda på vilken höjd maskinen används på.

| High 1 High 2 High 3 Normal

### För Dell 1130

1. Installera drivrutinen. (Se Installera drivrutin för skrivare som är ansluten med USB eller Installera drivrutin för nätverksansluten skrivare.)

2. Klicka på Windowsmenyn Start.

   - I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare.

   - I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.

   - I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud> Skrivare.

   - I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Enheter och skrivare.

   - I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara > Enheter och skrivare.

3. Välj maskinens drivrutin och högerklicka för att öppna Egenskaper.

4. I skrivardrivrutinens egenskaper väljer du Device Options.

5. Välj nödvändiga alternativ i listrutan Altitude Adjustment.

6. Klicka på OK.

### För Dell 1130n

Du kan ställa in höjdjustering i Printer Settings Utility.

1. Du kan starta den från Start menyn och välja Program eller Alla program > Dell > Dell Printers > skrivarens drivrutinnamn > Printer Settings Utility.

2. Välj nödvändiga alternativ i listrutan Altitude Adjustment.

3. Klicka på knappen Apply.

   Den kan också justeras via Embedded Web Service.

## Ange standardkassett och papper

Du kan välja vilken papperskassett du helst vill använda för utskrifter.

### På datorn

#### Windows

1. Klicka på Windowsmenyn Start.

2. I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare.

   - I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.

   - I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud> Skrivare.

   - I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Enheter och skrivare.

   - I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara > Enheter och skrivare.

3. Högerklicka på din maskin.

4. I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista trycker du på Utskriftsinställningar.

   I kontextmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer du Utskriftsinställningar.

   Om posten Utskriftsinställningar är markerad med ► kan du ansluta andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.

5. Klicka på fliken Paper.

6. Välj papperskassett och alternativ, till exempel pappersstorlek och typ.

7. Tryck på OK.

#### Macintosh

Macintosh kan inte hantera den här funktionen. Macintosh-användare måste ändra standardinställningen manuellt varje gång de vill skriva ut med andra inställningar.

1. Öppna ett Macintosh-program och välj filen som du vill skriva ut.

2. Öppna menyn File och klicka på Print.

3. Gå till fönstret Paper Feed.

4. Öppna menyn File och klicka på Print.

5. Gå till Paper Feed.

6. Ange vilken kassett som du vill skriva ut med.

7. Gå till fönstret Paper.

8. Ställ in papperstypen så att den överensstämmer med papperet i den kassett som ska användas vid utskrift.

9. Klicka på Print när du vill skriva ut.

## Använda energisparfunktionen

Om du inte använder datorn på en stund kan du spara energi med den här funktionen.

### För Dell 1130

1. Installera drivrutinen. (Se Installera drivrutin för skrivare som är ansluten med USB eller Installera drivrutin för nätverksansluten skrivare.)

2. Klicka på Windowsmenyn Start.

   - I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare.

   - I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.

   - I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud> Skrivare.

   - I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Enheter och skrivare.

   - I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara > Enheter och skrivare.

3. Välj maskinens drivrutin och högerklicka för att öppna Egenskaper.

4. I skrivardrivrutinens egenskaper väljer du Device Options.

5. Välj önskad tid i listrutan Power Save.

6. Klicka på OK.

### För Dell 1130n

Energispar ändras i Printer Settings Utility.

1. Du kan starta den från Startmenyn och välja Program eller Alla program > Dell > Dell Printers > skrivarens drivrutinnamn > Printer Settings Utility.

2. Klicka på Power Save. Välj rätt värde från menyn och klicka sedan på Apply.

## Ändra typsnitt (endast Dell 1130n)

Maskinen har en förinställd typsnittsinställning beroende på region eller land.

Om du vill ändra typsnitt eller ställa in typsnitt för speciella förhållanden, till exempel för DOS-miljö, kan du ändra inställningen för typsnitt så här:

1. Kontrollera att du har installerat skrivardrivrutinen från den medföljande CD-skivan med skrivarprogramvara.

2. Om du använder Windows kan du starta den från Startmenyn och välja Program eller Alla program > Dell > Dell Printers > skrivarens drivrutinnamn > Printer Settings Utility.

3. Klicka på Emulation Type.

4. Välj önskat typsnitt.

5. Klicka på Apply.

Nedan anges den lista över teckensnitt som gäller för respektive språk. Ryska: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic. Hebreiska: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (endast Israel). Grekiska: ISO 8859/7 Latin/grekiska, PC-8 Latin/grekiska. Arabiska & farsi: HP Arabic-8, Windows arabiska, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin/arabiska. OCR: OCR-A, OCR-B.