## Технические характеристики

В данной главе содержатся сведения о технических характеристиках устройства.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Технические характеристики оборудования

- Технические характеристики воздействия на окружающую среду

- Технические характеристики электрооборудования

- Спецификации материалов для печати

Значения технических характеристик, представленных в этом документе, основаны на предварительных данных. Текущую информацию см. на веб-сайтах www.dell.com и support.dell.com.

## Технические характеристики оборудования

Элемент | Описание
--- | ---
Размеры | Высота | 197 мм
Глубина | 389 мм
Ширина | 360 мм
Вес | Устройство с расходными материалами | Dell 1130: 7,25 кг Dell 1130n: 7,30 кг
Вес упаковки | Бумага | 1,23 кг
Пластик | 0,19 кг

## Технические характеристики воздействия на окружающую среду

Элемент | Описание
--- | ---
Уровень шума[a] | Режим готовности | 26 дБ
Режим печати | Dell 1130: 49 дБ Dell 1130n: 50 дБ
Температура | Работа | от 10 до 32 °C
Хранение (без упаковки) | от 0 до 40 °C
Относительная влажность | Работа | от 20 до 80 %
Хранение (без упаковки) | от 10 до 80 %
[a] Уровень звукового давления согласно ISO 7779. Тестовая конфигурация: обычные условия установки, бумага размера А4, односторонняя печать.

## Технические характеристики электрооборудования

Требования к источнику электропитания зависят от страны или региона приобретения устройства. Не преобразовывайте рабочее напряжение. Это может привести к поломке устройства и потере гарантии.

Элемент | Описание
--- | ---
Питание [a] | Модели, для которых требуется напряжение в 110 В | 110—127 В переменного тока
Модели, для которых требуется напряжение в 220 В | 220—240 В переменного тока
Потребляемая мощность | Обычный режим работы | менее 360 Вт
Режим готовности | Dell 1130: менее 45 Вт Dell 1130n: менее 60 Вт
Режим энергосбережения | Dell 1130: менее 4,5 Вт Dell 1130n: менее 6,5 Вт
Режим отключения питания | менее 0,8 Вт
[a] Точные величины напряжения, частоты (Гц) и типа тока см. на этикетке на корпусе устройства.

## Спецификации материалов для печати

Тип | Размер | Размеры | Вес материала для печати[a]/емкость[b]
--- | --- | --- | ---
Лоток 1 | Лоток ручной подачи
Plain paper | Letter | 216 x 279 мм | От 60 до 120 г/м2 250 листов бумаги плотностью 80 г/м2 | От 60 до 220 г/м2 1 лист
Legal | 216 x 356 мм
US Folio | 216 x 330 мм
A4 | 210 x 297 мм
Oficio | 216 x 343 мм
JIS B5 | 182 x 257 мм | От 60 до 90 г/м2 150 листов бумаги плотностью 80 г/м2
ISO B5 | 176 x 250 мм
Executive | 184 x 267 мм
A5 | 148 x 210 мм
A6 | 105 x 148 мм
Envelope | Конверт Monarch | 98 x 191 мм | Недоступно для лотка 1 | От 75 до 90 г/м2 1 лист
Конверт 10 | 105 x 241 мм
Конверт DL | 110 x 220 мм
Конверт C5 | 162 x 229 мм
Конверт C6 | 114 x 162 мм
Thick paper | См. раздел, посвященный Plain paper | См. раздел, посвященный Plain paper | 90 г/м2 | 90 г/м2 1 лист
Thin paper | См. раздел, посвященный Plain paper | См. раздел, посвященный Plain paper | От 60 до 70 г/м2 | От 60 до 70 г/м2 1 лист
Transparency | См. раздел, посвященный Plain paper | См. раздел, посвященный Plain paper | Недоступно для лотка 1 | От 138 до 146 г/м2 1 лист
Labels[c] | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement | См. раздел, посвященный Plain paper | Недоступно для лотка 1 | От 120 до 150 г/м2 1 лист
Card stock | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, Oткрытка 4x6 | См. раздел, посвященный Plain paper | Недоступно для лотка 1 | От 105 до 163 г/м2 1 лист
Минимальный размер (нестандартный) | 76 x 127 мм | От 60 до 163 г/м2 |
Максимальный размер (нестандартный) | 216 x 356 мм
[a] При использовании материала плотностью более 120 г/м2 загружайте бумагу в лоток по одному листу. [b] Максимальная емкость зависит от толщины и плотности материала, а также от условий окружающей среды. [c] Гладкость: 100—250 (по Шеффилду).