## Caractéristiques techniques

Ce chapitre traite des caractéristiques techniques de l’appareil.

Il contient les sections suivantes :

- Caractéristiques techniques du matériel

- Caractéristiques techniques environnementales

- Caractéristiques techniques électriques

- Spécifications des supports d’impression

Les valeurs présentées ici sont basées sur des données préliminaires. Consultez le site www.dell.com ou support.dell.com pour obtenir des informations à jour.

## Caractéristiques techniques du matériel

Élément | Description
--- | ---
Dimension | Hauteur | 197 mm
Profondeur | 389 mm
Largeur | 360 mm
Poids | Appareil avec consommables | Dell 1130 : 7,25 kg Dell 1130n : 7,30 kg
Poids de l’emballage | Papier | 1,23 kg
Plastique | 0,19 kg

## Caractéristiques techniques environnementales

Élément | Description
--- | ---
Niveau sonore[a] | Mode prêt | 26 dB(A)
Mode impression | Dell 1130: 49 dB(A) Dell 1130n: 50 dB(A)
Temperature | Fonctionnement | 10 à 32 °C
Stockage (déballé) | 0 à 40 °C
Humidité | Fonctionnement | 20 à 80 % HR
Stockage (déballé) | 10 à 80 % HR
[a] Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée : installation de base de l’appareil, papier A4, impression simple face.

## Caractéristiques techniques électriques

La configuration électrique est basée sur le pays/la région où est vendu l’appareil. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez en effet d’endommager l’appareil et d’annuler la garantie du produit.

Élément | Description
--- | ---
Alimentation [a] | Modèles 110 volts | CA 110 - 127 V
Modèles 220 volts | CA 220 - 240 V
Consommation électrique | Mode de fonctionnement moyen | Inférieure à 360 W
Mode prêt | Dell 1130 : Inférieure à 45 W Dell 1130n : Inférieure à 60 W
Mode économie d’énergie | Dell 1130 : Inférieure à 4,5 W Dell 1130n : Inférieure à 6,5 W
Mode hors tension | Inférieure à 0,8 W
[a] Pour plus d’informations sur la puissance, la fréquence (Hertz) et le type de courant appropriés pour l’appareil, reportez-vous à l’étiquette de spécifications sur l’appareil.

## Spécifications des supports d’impression

Type | Format | Dimensions | Grammage du support d’impression[a]/Capacité[b]
--- | --- | --- | ---
Bac 1 | Bac manuel
Papier ordinaire | Lettre | 216 × 279 mm | 60 à 120 g/m2 250 feuilles de 80 g/m2 | 60 à 220 g/m2 Empilement 1 feuille
Légal | 216 × 356 mm
Folio | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 à 90 g/m2 150 feuilles de 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 mm
Exécutif | 184 × 267 mm
A5 | 148 × 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Enveloppe | Env. Monarch | 98 × 191 mm | Non disponible dans le bac 1 | 75 à 90 g/m2 Empilement 1 feuille
Env. No. 10 | 105 × 241 mm
Env. DL | 110 × 220 mm
Env. C5 | 162 × 229 mm
Env. C6 | 114 × 162 mm
Papier épais | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | 90 g/m2 | 90 g/m2 Empilement 1 feuille
Papier fin | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | 60 à 70 g/m2 | 60 à 70 g/m2 Empilement 1 feuille
Transparent | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | Non disponible dans le bac 1 | 138 à 146 g/m2 Empilement 1 feuille
Étiquettes[c] | Lettre, Légal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Exécutif, A5, Statement | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | Non disponible dans le bac 1 | 120 à 150 g/m2 Empilement 1 feuille
Papier cartonné | Lettre, Légal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Exécutif, A5, Statement, Carte postale 4x6 | Reportez-vous à la section Papier ordinaire | Non disponible dans le bac 1 | 105 à 163 g/m2 Empilement 1 feuille
Format minimal (personnalisé) | 76 × 127 mm | 60 à 163 g/m2 |
Format maximal (personnalisé) | 216 × 356 mm
[a] Si le grammage du support est supérieur à 120 g/m2, chargez le papier feuille par feuille dans le bac. [b] La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l’épaisseur des supports, ainsi que de l’environnement d’utilisation. [c] Satinage : 100 à 250 (méthode Sheffield).