## Technische Daten

Dieses Kapitel führt Sie durch die technischen Daten des Geräts.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- Technische Daten der Hardware

- Umgebungsbezogene Daten

- Technische Daten der Stromversorgung

- Technische Daten der Druckmedien

Die hier genannten Daten basieren vorläufigen Angaben. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.dell.com oder support.dell.com.

## Technische Daten der Hardware

Element | Beschreibung
--- | ---
Abmessungen | Höhe | 197 mm
Tiefe | 389 mm
Breite | 360 mm
Gewicht | Gerät mit Verbrauchsmaterial | Dell 1130: 7,25 kg Dell 1130n: 7,30 kg
Verpackungsgewicht | Papier | 1,23 kg
Kunststoff | 0,19 kg

## Umgebungsbezogene Daten

Element | Beschreibung
--- | ---
Geräuschpegel[a] | Bereitschaftsmodus | 26 dB(A)
Druckmodus | Dell 1130: 49 dB(A) Dell 1130n: 50 dB(A)
Temperatur | Betrieb | 10 bis 32 °C
Lagerung (ausgepackt) | 0 bis 40 °C
Feuchtigkeit | Betrieb | 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerung (ausgepackt) | 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
[a] Geräuschunterdrückung, ISO 7779. Konfiguration getestet: Basisinstallation des Geräts, Papierformat DIN A4, einseitiger Druck.

## Technische Daten der Stromversorgung

Die Anforderungen an die Stromversorgung richten sich nach dem Land/der Region, in der das Gerät verkauft wird. Betriebsspannungen nicht umwandeln. Dies kann zu einer Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Produktgarantie führen.

Element | Beschreibung
--- | ---
Netzspannung [a] | 110-Volt-Modelle | AC 110–127 V
220-Volt-Modelle | AC 220–240 V
Stromverbrauch | Normaler Betrieb | Unter 360 W
Bereitschaftsmodus | Dell 1130: Unter 45 W Dell 1130n: Unter 60 W
Energiesparmodus | Dell 1130: Unter 4,5 W Dell 1130n: Unter 6,5 W
Standby-Modus | Unter 0,8 W
[a] Auf dem Typenschild des Geräts finden Sie die richtige Voltzahl, die Frequenz (Hertz) und die Spannungsart für Ihr Gerät.

## Technische Daten der Druckmedien

Typ | Format | Abmessungen | Druckmediengewicht[a]/Kapazität[b]
--- | --- | --- | ---
Papierfach 1 | Manueller Papiereinzug
Normalpapier | US-Letter | 216 × 279 mm | 60 bis 120 g/m2 250 Blatt 80 g/m2 | 60 bis 220 g/m2 1 Blatt
US-Legal | 216 × 356 mm
US Folio | 216 × 330 mm
DIN A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 bis 90 g/m2 150 Blatt 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 mm
US-Executive | 184 × 267 mm
DIN A5 | 148 × 210 mm
DIN A6 | 105 × 148 mm
Umschläge | Umschlag Monarch | 98 × 191 mm | Nicht verfügbar in Papierfach 1 | 75 bis 90 g/m2 1 Blatt
Umschlag Nr. 10 | 105 × 241 mm
Umschlag DL | 110 × 220 mm
Umschlag C5 | 162 × 229 mm
Umschlag C6 | 114 × 162 mm
Dickes Papier | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | 90 g/m2 | 90 g/m2 1 Blatt
Dünnes Papier | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | 60 bis 70 g/m2 | 60 bis 70 g/m2 1 Blatt
Folien | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | Nicht verfügbar in Papierfach 1 | 138 bis 146 g/m2 1 Blatt
Etiketten[c] | US-Letter, US-Legal, US-Folio, A4, JIS B5, ISO B5, US-Executive, A5, Statement | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | Nicht verfügbar in Papierfach 1 | 120 bis 150 g/m2 1 Blatt
Karten | US-Letter, US-Legal, US-Folio, A4, JIS B5, ISO B5, US-Executive, A5, Statement, Postkarte 4x6 | Siehe hierzu den Abschnitt „Normalpapier“ | Nicht verfügbar in Papierfach 1 | 105 bis 163 g/m2 1 Blatt
Mindestgröße (benutzerdefiniert) | 76 × 127 mm | 60 bis 163 g/m2 |
Maximalgröße (benutzerdefiniert) | 216 × 356 mm
[a] Wenn das Flächengewicht des Papiers mehr als 120 g/m2 beträgt, legen Sie die Blätter einzeln in das Papierfach ein. [b] Die maximale Kapazität kann je nach Gewicht und Dicke des Druckmediums und den Umgebungsbedingungen variieren. [c] Glätte: 100 bis 250 (Sheffield).