## Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni per la manutenzione del dispositivo e della cartuccia del toner.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Stampa di un rapporto sul dispositivo

- Utilizzo dell'avviso Avv toner scarso (solo Dell 1130n)

- Pulizia del dispositivo

- Conservazione della cartuccia del toner

- Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo

## Stampa di un rapporto sul dispositivo

È possibile stampare una pagina di configurazione per visualizzare le impostazioni correnti della stampante o per risolvere i problemi della stampante.

In modalità Pronta, premere e tenere premuto il pulsante (Annulla) per circa 5 secondi.

Viene stampata una pagina di configurazione.

Per il modello Dell 1130, queste informazioni sono disponibili nella pagina della demo.

## Utilizzo dell'avviso Avv toner scarso (solo Dell 1130n)

Se la quantità di toner rimasto nella cartuccia è scarsa, il LED lampeggia in rosso. È possibile impostare l'opzione che consente di scegliere se il LED deve lampeggiare o meno.

1. Installare il driver. (Vedere Installazione del driver del dispositivo con collegamento USB o Installazione del driver del dispositivo collegato alla rete.)

2. È possibile avviarlo dal menu Start, quindi selezionare Programmi o Tutti i programmi > Dell > Stampanti Dell > il nome del driver della stampante > Utilità impostazioni stampante.

3. Fare clic su Toner scarso. Selezionare il valore appropriato e fare clic su Applica.

## Pulizia del dispositivo

Se si verificano problemi di qualità di stampa o se si utilizza un dispositivo in un ambiente polveroso, è necessario pulire la stampante regolarmente per mantenere le condizioni di stampa ottimali e per usarla più a lungo.

La pulizia della superficie del dispositivo con detergenti contenenti alte percentuali di alcol, solventi o altre sostanze aggressive può scolorire o deformare il rivestimento esterno. Se il dispositivo o l'area attorno a esso vengono contaminati dal toner, si consiglia di pulire con un panno inumidito con acqua. Se si utilizza un aspirapolvere, il toner potrebbe disperdersi in aria ed essere pericoloso.

### Pulizia esterna

Pulire il dispositivo con un panno morbido privo di sfilacciature. Inumidire leggermente il panno con acqua; tuttavia fare attenzione che l'acqua non goccioli sul dispositivo né filtri all'interno.

### Stampa di un foglio di pulizia (solo Dell 1130n)

Se si ottengono stampe mosse o macchiate, è possibile risolvere il problema stampando un foglio di pulizia fornito dal dispositivo.

Per stampare il foglio di pulizia:

In modalità Pronta, premere e tenere premuto il pulsante (Annulla) per circa 10 secondi.

- Foglio di pulizia OPC: pulisce il tamburo OPC della cartuccia del toner.

Con questo processo verrà prodotta una pagina con residui di toner, che deve essere gettata.

Il dispositivo preleva automaticamente un foglio dal vassoio e stampa un foglio di pulizia con polvere o residui di toner su di esso.

### Pulizia interna

Durante il processo di stampa, all'interno del dispositivo possono accumularsi polvere, toner e frammenti di carta. Tali particelle possono causare problemi di qualità di stampa come, ad esempio, macchie o sbavature di toner. Pulendo la parte interna dell'apparecchio, questi problemi vengono eliminati e ridotti.

1. Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi.

2. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre la cartuccia del toner. Posizionarla su una superficie piana e pulita.

   Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se necessario, coprirla con della carta. Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.

3. Con un panno asciutto e privo di lanugine, rimuovere la polvere e le eventuali tracce di toner dall'area delle cartucce di toner.

   Durante la pulizia dell'interno del dispositivo, fare attenzione a non danneggiare il rullo di trasferimento o qualunque altro componente interno. Non usare solventi tipo benzene o diluenti, in quanto potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo.

4. Individuare la striscia di vetro (LSU) all'interno del dispositivo e pulire delicatamente il vetro con un bastoncino d'ovatta per osservare se la sporcizia vi lascia residui neri.

5. Reinserire la cartuccia del toner e chiudere il coperchio anteriore.

6. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

## Conservazione della cartuccia del toner

Le cartucce di toner contengono componenti sensibili a luce, temperatura e umidità. Dell suggerisce agli utenti di seguire i consigli, in modo da ottenere prestazioni ottimali, la qualità più alta è la massima durata della nuova cartuccia di toner Dell.

Riporre questa cartuccia nello stesso ambiente della stampante in cui verrà utilizzata. L'ambiente ideale è un ufficio con temperatura e umidità controllate. La cartuccia del toner dovrebbe restare nel suo pacchetto originale, sigillato, fino all'installazione. Se la confezione originale non è disponibile, coprire l'apertura superiore della cartuccia con della carta e riporla in un armadietto buio.

L'apertura della confezione della cartuccia prima dell'uso ne riduce notevolmente la durata operativa. Non lasciare sul pavimento. Se la cartuccia viene rimossa dalla stampante, riporla:

- All'interno della custodia protettiva della confezione originale.

- In piano (non in posizione verticale) con lo stesso lato rivolto verso l'alto come se fosse installata nel dispositivo.

- Non conservare i materiali di consumo a:

  - Temperatura maggiore di 40 °C.

  - Umidità inferiore al 20% e non superiore all'80%.

  - In un ambiente soggetto a variazioni estreme di umidità e temperatura.

  - Luce diretta del sole o luce ambientale.

  - In luoghi polverosi.

  - In automobile per lunghi periodi di tempo.

  - In un ambiente in cui sono presenti gas corrosivi.

  - In un ambiente con aria salmastra.

### Istruzioni per il maneggiamento

- Non toccare la superficie del tamburo fotosensibile nella cartuccia.

- Non esporre la cartuccia a vibrazioni o urti non necessari.

- Non votare mai il tamburo, specialmente in direzione inversa; questo potrebbe provocare danni interni e versamento di toner.

### Utilizzo di cartucce toner non originali Dell e rigenerate

Dell non consiglia e non approva l'uso di cartucce di toner non Dell nella stampante, comprese le cartucce generiche, prodotte dalle catene di supermercati, ricaricate o rigenerate.

La garanzia delle stampanti Dell non copre i danni alla macchina causati dall'utilizzo di cartucce di toner ricaricate, rigenerate o non Dell.

### Durata prevista della cartuccia

La durata prevista della cartuccia (la resa della cartuccia) dipende dalla quantità di toner richiesta da ciascun lavoro di stampa. Il numero effettivo di stampe può variare in base alla densità della stampa sulle pagine prodotte, dall'ambiente operativo, dall'intervallo di stampa, dal tipo di supporto e/o dal formato del supporto. Ad esempio, se si stampa molta grafica, il consumo di toner è elevato e potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia con maggiore frequenza.

## Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo

- Quando si sposta il dispositivo, evitare di inclinarlo o di capovolgerlo. In caso contrario, la parte interna del dispositivo potrebbe essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o scarsa qualità di stampa.

- Quando si sposta il dispositivo, assicurarsi che almeno due persone lo sostengano in modo sicuro.