## Onderhoud

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het onderhoud van het apparaat en de tonercassette.

In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen:

- Een rapport met apparaatgegevens afdrukken

- Waarschuwing toner bijna op (alleen bij Dell 1130n)

- Een apparaat reinigen

- De tonercassette bewaren

- Tips voor het verplaatsen en opbergen van uw apparaat

## Een rapport met apparaatgegevens afdrukken

U kunt een configuratiepagina afdrukken om de huidige printerinstellingen te bekijken of problemen met de printer op te lossen.

Houd in de stand-bymodus de knop (Annuleren) ongeveer 5 seconden ingedrukt.

De configuratiepagina wordt afgedrukt.

Bij de Dell 1130 wordt deze informatie afgedrukt op de testpagina.

## Waarschuwing toner bijna op (alleen bij Dell 1130n)

Als de tonercassette bijna leeg is, knippert de -LED rood. U kunt instellen of u wenst dat deze -LED al dan niet gaat knipperen.

1. Installeer het stuurprogramma. (Zie Het stuurprogramma installeren voor een USB-apparaat of Het stuurprogramma installeren voor een apparaat dat via het netwerk is aangesloten.)

2. U kunt de toepassing starten door in het menu Start achtereenvolgens Programma’s of Alle programma’s > Dell > Dell-printers > de naam van uw printerstuurprogramma > Hulpprogramma Printerinstellingen te kiezen.

3. Klik op Toner bijna op. Selecteer de gewenste instelling en klik vervolgens op Toepassen.

## Een apparaat reinigen

Als er zich problemen voordoen met de afdrukkwaliteit of als u uw apparaat in een stofrijke omgeving gebruikt, moet u uw apparaat regelmatig schoonmaken om de beste afdrukkwaliteit te blijven garanderen en de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Als u de behuizing van het apparaat reinigt met reinigingsmiddelen die veel alcohol, oplosmiddel of andere agressieve substanties bevatten kan de behuizing verkleuren of vervormen. Als er toner in het apparaat of in de directe omgeving ervan is terecht gekomen, raden wij u aan om dit te reinigen met een zachte, met water bevochtigde doek of tissue. Als u een stofzuiger gebruikt, wordt de toner in de lucht geblazen. Dit kan schadelijk voor u zijn.

### De buitenkant reinigen

Maak het apparaat aan de buitenkant schoon met een zachte, pluisvrije doek. U kunt de doek bevochtigen met een beetje water, maar let erop dat er geen water op of in het apparaat terechtkomt.

### Een reinigingsvel afdrukken (alleen bij Dell 1130n)

Als uw afdrukken onscherp zijn of vlekken vertonen, kunt u het probleem proberen op te lossen door een reinigingspagina af te drukken.

Een reinigingspagina afdrukken:

Houd in de stand-bymodus de knop (Annuleren) ongeveer 10 seconden ingedrukt.

- Reinigingspagina voor de OPC-drum: reinigt de OPC-drum van de tonercassette.

Deze handeling resulteert in een pagina met tonerafval die u moet weggooien.

Uw apparaat neemt automatisch een vel papier uit de papierlade op en drukt een reinigingspagina af waaraan stof- of tonerdeeltjes blijven kleven.

### De binnenkant reinigen

Tijdens het afdrukken kunnen zich in het apparaat papierresten, toner en stof verzamelen. Dit kan op een gegeven moment problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken, zoals tonervlekken of vegen. Deze problemen kunnen worden gereduceerd en verholpen door de binnenkant van het apparaat te reinigen.

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

2. Open de klep aan de voorkant en verwijder de tonercassette. Plaats de tonercassette op een schoon, vlak oppervlak.

   Om schade aan de tonercassette te voorkomen moet u ervoor zorgen dat deze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld aan licht. Dek de cassette zo nodig af met een stuk papier. Raak de groene onderkant van de tonercassette niet aan. Neem de cassette vast bij de handgreep zodat u de onderzijde niet hoeft aan te raken.

3. Verwijder met een droge, niet-pluizende doek eventueel stof en gemorste toner in en rond de ruimte voor de tonercassette.

   Zorg dat u bij het reinigen van de binnenkant van het apparaat de transportrol onder de tonercassette of andere onderdelen binnenin niet beschadigt. Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzeen of verdunner, om te reinigen. Dit kan de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden en het apparaat beschadigen.

4. Haal voorzichtig een witte katoenen doek over de lange glasplaat (LSU) in het apparaat om te zien of er vuil aan blijft zitten.

5. Steek de tonercassette er opnieuw in en sluit de voorklep.

6. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat aan.

## De tonercassette bewaren

Tonercassettes bevatten componenten die gevoelig zijn voor licht, temperatuur en vochtigheid. Dell raadt u aan de aanbevelingen te volgen met het oog op optimale prestaties, de hoogste kwaliteit en de langste gebruiksduur van uw nieuwe Dell-tonercassette.

Bewaar deze cassette op dezelfde plaats als waar de printer wordt gebruikt, in het ideale geval een kantoor waar de temperatuur en vochtigheid worden geregeld. Haal de tonercassette pas uit zijn originele, ongeopende verpakkking op het moment dat u de cassette gaat installeren. Als de originele verpakking ontbreekt, moet u de bovenste opening van de cassette bedekken met papier en moet u de cassette bewaren in een donkere kast.

Als u de verpakking van de cassette opent voordat u de cassette gebruikt, nemen de gebruiksduur en bewaartijd van de cassette aanzienlijk af. Bewaar de cassette niet op de grond. Als de tonercassette uit de printer wordt verwijderd, moet de cassette altijd worden bewaard:

- In de beschermhoes van de originele verpakking.

- Liggend (niet rechtopstaand), met dezelfde kant naar boven als wanneer de cassette in de printer zit.

- Bewaar verbruiksartikelen niet:

  - in temperaturen boven 40 °C,

  - in een omgeving met een luchtvochtigheid van minder dan 20% of meer dan 80%,

  - in een omgeving met extreme temperatuur- of vochtigheidsschommelingen,

  - in direct zon- of kunstlicht,

  - op stoffige plaatsen,

  - in een auto gedurende een lange periode,

  - in een omgeving met corrosieve dampen,

  - in een omgeving met zilte lucht.

### Instructies voor het hanteren van cassettes

- Raak het oppervlak van de lichtgevoelige drum in de cassette niet aan.

- Stel de cassette niet bloot aan onnodige trillingen of schokken.

- Draai de drum nooit handmatig, vooral niet in de omgekeerde richting, want hierdoor kan de cassette binnenin worden beschadigd en gaan lekken.

### Gebruik van tonercassettes van andere merken dan Dell en bijgevulde tonercassettes

Het gebruik van tonercassettes van een ander merk dan Dell in uw printer wordt door Dell niet aangeraden noch goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor generieke, bijgevulde of gerecyclede tonercassettes, alsook tonercassettes van een bepaald winkelmerk.

De printergarantie van Dell dekt geen schade aan het apparaat die ontstaan is door het gebruik van een bijgevulde cassette, een gerecyclede cassette of een tonercassette van een ander merk dan Dell.

### Geschatte gebruiksduur van tonercassette

De geschatte gebruiksduur van een tonercassette is afhankelijk van de hoeveelheid toner die nodig is voor uw afdruktaken. Het eigenlijke aantal afdrukken kan verschillen afhankelijk van de afdrukdichtheid, de omgevingsvoorwaarden, de tijd tussen afdruktaken en het type en formaat van het afdrukmateriaal. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen afdrukt, ligt het tonerverbruik hoog en moet u de cassette sneller vervangen.

## Tips voor het verplaatsen en opbergen van uw apparaat

- U mag het apparaat bij het verplaatsen niet ondersteboven of op zijn kant houden. Er kan immers toner vrijkomen binnenin het apparaat waardoor er schade aan het apparaat kan ontstaan of de afdrukkwaliteit kan verslechteren.

- Als u het apparaat verplaatst, moet u ervoor zorgen dat ten minste twee mensen het apparaat goed vasthouden.