## Обслуживание

В этой главе изложены сведения об обслуживании устройства и картриджа с тонером.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Печать отчета об устройстве

- Использование предупреждения о низком содержании тонера (только для модели Dell 1130n)

- Чистка устройства

- Хранение картриджей

- Советы по перемещению и хранению устройства

## Печать отчета об устройстве

Страницу конфигурации можно использовать для просмотра текущих параметров принтера или для поиска и решения проблем в работе принтера.

В режиме готовности нажмите и удерживайте кнопку («Отмена») в течение примерно 5 секунд.

Страница конфигурации будет выведена на печать.

Для модели Dell 1130 эта информация указывается на тестовой странице.

## Использование предупреждения о низком содержании тонера (только для модели Dell 1130n)

При низком уровне тонера в картридже индикатор мигает красным светом. Предусмотрена настройка, позволяющая отключить мигание индикатора .

1. Установите драйвер. (См. раздел Установка драйвера устройства, подключаемого по USB или Установка драйвера сетевого устройства.)

2. Его можно запустить из меню Пуск, выбрав пункт Программы или Все программы, а затем последовательно выбрав пункты Dell > Dell Printers > имя драйвера принтера > Printer Settings Utility.

3. Выберите пункт Toner Low Alert. Выберите соответствующее значение и нажмите кнопку Apply.

## Чистка устройства

При возникновении проблем с печатью или при использовании устройства в запыленной среде необходимо регулярно выполнять его чистку для поддержания оптимальных условий печати и продления срока службы.

Чистка корпуса устройства с помощью средств, содержащих большое количество спирта, растворителя или другого сильнодействующего вещества, может привести к потере цвета или деформации корпуса. Если устройство или находящиеся рядом предметы загрязнены тонером, рекомендуется использовать для очистки увлажненную тканевую салфетку. При использовании пылесоса тонер попадает в воздух. Его вдыхание вредно для здоровья.

### Чистка устройства снаружи

Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань без ворса. Ткань можно немного смочить водой, избегая при этом попадания капель на устройство или внутрь него.

### Печать чистящей страницы (только для модели Dell 1130n)

Если при печати появляются расплывчатые или смазанные области, проблему можно устранить путем вывода на печать чистящей страницы.

Чтобы напечатать чистящую страницу, выполните указанные ниже действия.

В режиме готовности нажмите и удерживайте кнопку («Отмена») в течение примерно 10 секунд.

- Страница для чистки барабана: очистка поверхности барабана картриджа.

После чистки из принтера выходит страница с остатками тонера. Ее нужно выбросить.

Устройство автоматически захватит бумагу из лотка и распечатает чистящую страницу с остатками тонера и частицами пыли.

### Внутренняя чистка

Во время печати внутри устройства могут накапливаться обрывки бумаги, частицы тонера и пыли. Постепенно это может привести к снижению качества печати, например появлению пятен тонера и его смазыванию. Очистка внутренних частей устройства поможет устранить эту проблему или снизить степень ее проявления.

1. Выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки. Подождите, пока устройство остынет.

2. Откройте переднюю крышку и извлеките картридж. Положите его на чистую ровную поверхность.

   Во избежание выхода картриджа из строя не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой. Не прикасайтесь к нижней части картриджа зеленого цвета. Для этого держите его за ручку.

3. Сухой тканью без ворса протрите место установки картриджа, чтобы удалить частицы пыли и тонера.

   Во время чистки внутренних частей устройства будьте особенно осторожны с роликом переноса изображения и другими внутренними деталями. Не используйте для чистки растворители, в частности бензин: это может вызвать проблемы при печати и привести к повреждению устройства.

4. Найдите длинную стеклянную полоску в устройстве и аккуратно удалите загрязнение хлопчатобумажной тканью.

5. Установите картридж на место и закройте переднюю крышку.

6. Подключите шнур питания и включите устройство.

## Хранение картриджей

Некоторые компоненты картриджа с тонером чувствительны к воздействию света, температуры и влаги. Компания Dell рекомендует соблюдать приведенные ниже рекомендации для обеспечения оптимальной работы, достижения высокого качества печати и увеличения срока службы нового картриджа Dell.

Храните картридж в тех же условиях, в которых будет эксплуатироваться принтер: это должно быть помещение с контролируемыми температурой и уровнем влажности. До установки картридж должен находиться в оригинальной закрытой упаковке. Если оригинальная упаковка отсутствует, накройте верхнее отверстие картриджа листом бумаги и храните его в темном месте.

Хранение неиспользуемого картриджа в открытой упаковке значительно сокращает его полезный срок службы и хранения. Не храните картридж на полу. После извлечения картриджа с тонером из принтера необходимо хранить его в указанных ниже условиях.

- Внутри защитного пакета из оригинальной упаковки.

- Храните картриджи на ровной поверхности (не храните их в вертикальном положении) и соответствующей стороной вверх, в положении, в котором они устанавливаются в устройство.

- Запрещается хранить расходные материалы в следующих условиях:

  - при температуре выше 40 °C;

  - при влажности менее 20 % и более 80 %;

  - в помещении, подверженном резким перепадам влажности и температуры;

  - при воздействии прямого солнечного или комнатного света;

  - в пыльных помещениях;

  - в автомобиле в течение длительного времени;

  - в помещениях с источниками агрессивных газов;

  - в помещениях с соленым воздухом.

### Инструкция по использованию

- Не прикасайтесь к поверхности фоточувствительного барабана картриджа.

- Не подвергайте картридж ударам или воздействию вибрации.

- Не поворачивайте барабан вручную, особенно в направлении, противоположном вращению: это может привести к внутреннему повреждению картриджа и просыпанию тонера.

### Использование картриджей сторонних производителей (не Dell) и повторно заправленных картриджей

Компания Dell не рекомендует и не одобряет использование неоригинальных картриджей Dell, включая универсальные, повторно заправленные или восстановленные картриджи, а также картриджи магазинных марок.

Гарантия Dell не распространяется на повреждения принтера, которые возникли в результате использования повторно заправленных или восстановленных картриджей либо картриджей, произведенных не компанией Dell.

### Приблизительный срок службы картриджа

Приблизительный срок службы картриджа (срок службы до полной выработки картриджа с тонером) зависит от количества тонера, необходимого для выполнения заданий печати. Фактическое количество напечатанных страниц может быть разным и зависит от плотности печати, условий эксплуатации, интервалов печати, а также типа и размера материала для печати. Например, при печати большого количества графических изображений потребление тонера существенно увеличивается и картридж приходится менять чаще.

## Советы по перемещению и хранению устройства

- При перемещении устройства не наклоняйте и не переворачивайте его. В противном случае на внутреннюю поверхность может высыпаться тонер, что приведет к повреждению устройства или ухудшению качества печати.

- Переносите устройство как минимум вдвоем, надежно удерживая его.