## Introduktion

I det här kapitlet finns en översikt över maskinen.

Kapitlet innehåller:

- Översikt över skrivaren

- Översikt över kontrollpanelen

- Beskrivning av kontrollpanelen

## Översikt över skrivaren

### Framifrån

Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell.

1 | Dokumentutmatningskassett | 6 | Manuell matare
2 | Kontrollpanel | 7 | Stöd för manuell matare
3 | Handtag för främre lucka | 8 | Utmatningsstöd
4 | Främre lucka | 9 | Tonerkassett
5 | Kassett 1 |

### Bakifrån

Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell.

1 | Bakre lucka | 3 | USB-port
2 | Nätverksanslutning[a] | 4 | Nätkontakt
[a] Endast Dell 1130n.

## Översikt över kontrollpanelen

Kontrollpanelen kan skilja sig från din skrivare beroende på modell.

1 |  | Pappersstopp | Visar status för pappersstopp i din maskin. (Se Indikatorer.)
2 |  | Online/Fel | Visar maskinens status. (Se Indikatorer.)
3 |  | Avbryt | Avbryter jobb när som helst. Det finns också fler funktioner. (Se Beskrivning av kontrollpanelen.)
4 |  | På/Av | Sätter på och slår av strömmen. (Se Beskrivning av kontrollpanelen.)

## Beskrivning av kontrollpanelen

### Indikatorer

Färgen på LED-indikatorn visar maskinens aktuella status.

INDICATOR | Status | Beskrivning
--- | --- | ---
Pappersstopp () | Orange | På | Ett papper har fastnat. (Se Rensa pappersstopp.)
Online/Fel () | Av | Maskinen är offline.
Grön | På | Maskinen är i energisparläge. Maskinen är online och är redo att ta emot information från datorn.
Blinkar | När lampan blinkar långsamt tar maskinen emot data från datorn. När lampan blinkar snabbt skriver maskinen ut data.
Röd | På | Luckan är öppen. Stäng luckan. Det finns inget papper i kassetten. Fyll på papper. Maskinen har stannat på grund av ett allvarligt fel. Systemet har problem. Om det inträffar ska du kontakta en reparatör. Tonerkassetten har nästan nått den förväntade livslängden[a]. Det rekommenderas att du byter tonerkassett. (Se Byta ut tonerkassetten.)
Blinkar | Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. När problemet är åtgärdat går maskinen vidare. Tonernivån är låg. Byt kassett. Uppskattad tonerlivslängd[a] tonern är nästan slut. Förbered en ny kassett för byte. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern. (Se Omfördela toner.)
[a] Med förväntad livslängd avses förväntad eller uppskattad livslängd för tonerkassetten, vilket indikerar den genomsnittliga tonerkapaciteten för utskrifter och dess design enligt ISO/IEC 19752. Antalet sidor påverkas av miljön kring skrivaren, samt utskriftsintervall, materialtyp och materialstorlek. Det kan finnas en viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda LED-lampan tänds och det inte längre går att skriva ut.

Dell rekommenderar inte att andra tonerkassetter än Dells egna används, t.ex. återfyllda eller återtillverkade. Dell kan inte garantera kvaliteten på tonerkassetter som inte är Dells egna. Service eller reparationer som krävs på grund av användning av tonerkassetter som inte är Dells egna täcks inte av maskingarantin.

Alla utskriftsfel visas i programfönstret Printer Status Monitor. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

### Knappar

(Knappen Avbryt)

Genom att trycka på (knappen Avbryt) kan du göra följande:

Funktion | Beskrivning
--- | ---
Utskrift av provsida[a] | Håll ned den här knappen i två sekunder i läget Redo tills statusindikatorn blinkar långsamt. Släpp sedan upp knappen. (Se Skriva ut en provsida.)
Utskrift av inställningssida[b] | Håll ned den här knappen i omkring fem sekunder i läget Redo tills statusindikatorn blinkar snabbt. Släpp sedan upp knappen. (Se Skriva ut en maskinrapport.)
Skriva ut en rengöringssida[b] | Håll ned den här knappen i tio sekunder i läget Redo tills statusindikatorn blinkar långsamt. Släpp sedan upp knappen. (Se Rengöra insidan.)
Avbryta en utskrift | Tryck på (knappen Avbryt) medan utskriften pågår. Den röda indikatorn blinkar när utskriftsjobbet tas bort från skrivaren och datorn. Därefter återgår skrivaren till läget Redo. Det här kan ta en liten stund, beroende på utskriftsjobbets storlek.
Manuell utskrift | Tryck på (knappen Avbryt) varje gång du fyller på ett papper i det manuella facket när du väljer Manual Feeder som Source från programmet du skriver ut från.
[a] När du skriver ut en demosida för Dell 1130 skrivs även en konfigureringssida ut. [b] Endast Dell 1130n.

(På/av-knapp)

Maskinen måste sättas på och stängas av med den här knappen.

#### Slå på maskinen

1. Sätt i strömkabeln.

2. Tryck på (på/av-knapp) på kontrollpanelen.

   Om du vill stänga av håller du ner knappen en sekund.