## Расходные материалы

В этой главе содержится информация о приобретении расходных материалов и сменных компонентов для устройства.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Порядок приобретения

- Доступные материалы

- Замена картриджа

Набор доступных компонентов может изменяться в зависимости от страны продажи. Список доступных компонентов можно получить у местного торгового представителя.

## Порядок приобретения

Для того чтобы заказать расходные материалы и компоненты, сертифицированные компанией Dell, посетите веб-сайт www.dell.com/supplies либо свяжитесь с местным представителем Dell или розничным продавцом, у которого было приобретено устройство. Для получения информации об обслуживании посетите сайт www.dell.com или support.dell.com и выберите свою страну или регион.

## Доступные материалы

Когда срок службы расходных материалов заканчивается, для устройства можно заказать материалы указанных ниже типов.

Тип | Средний ресурс[a] | Наименование компонента
--- | --- | ---
Стандартный ресурс работы картриджа с тонером | Около 1 500 страниц | 3J11D
Большой ресурс работы картриджа с тонером | Около 2 500 страниц | 2MMJP
[a] Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

Информацию о замене картриджа см. в разделе Замена картриджа.

Срок службы картриджа зависит от установленных параметров и режима обработки заданий.

Приобретать картриджи и другие материалы следует в той стране, где было приобретено устройство. В противном случае картриджи или другие материалы могут оказаться несовместимыми с устройством, поскольку его конфигурация в разных странах отличается.

Компания Dell не рекомендует использовать неоригинальные картриджи Dell, включая повторно заправленные или восстановленные. Кроме того, компания Dell не гарантирует качественную печать при использовании неоригинальных картриджей Dell. Гарантия на устройство не распространяется на работы по ремонту и обслуживанию, вызванные использованием неоригинальных картриджей Dell.

## Замена картриджа

Щелкните по этой ссылке, чтобы посмотреть ролик о том, как правильно менять картридж.

При истечении предположительного срока службы картриджа с тонером:

- на экране компьютера появляется окно программы Printer Status Monitor с сообщением о необходимости заменить картридж;

- устройство прекращает печать.

В этом случае картридж требуется заменить. При замене обратите внимание на тип применяемого в устройстве картриджа (см. Доступные материалы).

1. Откройте переднюю крышку.

2. Извлеките картридж.

3. Снимите упаковку с нового картриджа.

4. Снимите упаковочную бумагу, удалив клейкую ленту.

5. Возьмитесь за край защитной ленты на картридже. Осторожно извлеките ленту из картриджа и выбросите ее.

   Если упаковочная лента вытянута полностью, ее длина должна быть более 60 см. Удерживая картридж, вытягивайте защитную ленту ровным движением. Не допускайте ее разрыва: если это произойдет, использовать картридж будет нельзя. Порядок действий приведен на рисунках на упаковке картриджа.

6. Медленно покачайте картридж из стороны в сторону 5—6 раз, чтобы тонер в нем распределился равномерно. Это позволит получить максимальное число копий с картриджа.

   Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань.

   Не прикасайтесь к нижней части картриджа, окрашенной в зеленый цвет. Для этого держите его за ручку.

7. Удерживая картридж за ручку, медленно вставьте его в устройство.

   Выступы картриджа и соответствующие выемки устройства обеспечивают правильное положение картриджа при вставке и его надежную фиксацию в рабочем положении.

8. Закройте переднюю крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.