## Introdução

Este capítulo apresenta-lhe uma visão geral da máquina.

Este capítulo inclui:

- Descrição geral da máquina

- Descrição do painel de controlo

- Pormenores acerca do painel de controlo

## Descrição geral da máquina

### Vista frontal

Esta ilustração pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo.

1 | Tabuleiro de saída de documentos | 6 | Alimentador manual
2 | Painel de controlo | 7 | Guia do alimentador manual
3 | Pega da tampa dianteira | 8 | Suporte de saída
4 | Tampa dianteira | 9 | Cartucho de toner
5 | Tabuleiro 1 |

### Vista posterior

Esta ilustração pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo.

1 | Tampa posterior | 3 | Porta USB
2 | Porta de rede[a] | 4 | Conector de alimentação
[a] Apenas na Dell 1130n.

## Descrição do painel de controlo

Este painel de controlo pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo.

1 |  | Encravamento | Mostra o estado de um encravamento da máquina. (Consulte LEDs).
2 |  | Online/Erro | Mostra o estado da máquina. (Consulte LEDs).
3 |  | Cancelar | Pára uma operação em qualquer altura. Também há mais funções. (Consulte Pormenores acerca do painel de controlo).
4 |  | Energia | Liga ou desliga a energia. (Consulte Pormenores acerca do painel de controlo).

## Pormenores acerca do painel de controlo

### LEDs

A cor dos LEDs indica o estado actual da máquina.

LED | Estado | Descrição
--- | --- | ---
Encravamento () | Laranja | Ligado | Ocorreu um encravamento de papel. (Consulte Resolver encravamentos do papel).
Online/Erro () | Desligado | A máquina está offline.
Verde | Ligado | A máquina está no modo de economia de energia. A máquina está online e pode receber dados do computador.
Intermitente | Quando o LED pisca lentamente, a máquina está a receber dados do computador. Quando o LED pisca rapidamente, a máquina está a imprimir dados.
Vermelho | Ligado | A tampa está aberta. Feche a tampa. Não há papel no tabuleiro. Coloque papel no tabuleiro. A máquina parou devido a um erro grave. O seu sistema tem alguns problemas. Se este problema ocorrer, contacte o representante de serviço de assistência. O cartucho de toner está quase a atingir o fim do tempo de vida útil estimado[a]. Recomenda-se que substitua o cartucho de toner. (Consulte Substituir o cartucho de toner).
Intermitente | Ocorreu um pequeno erro e a máquina aguarda que o erro seja resolvido. Quando o problema for resolvido, a máquina retoma o seu funcionamento. Há pouco toner. Substitua o cartucho. O tempo previsto de vida útil do cartucho[a] está a terminar. Prepare um novo cartucho para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner. (Consulte Redistribuir o toner).
[a] O tempo de vida útil previsto para o cartucho, ou seja, o tempo de vida útil esperado ou estimado para o cartucho, indica a capacidade média de impressões e é concebido em conformidade com a ISO/IEC 19752. O número de páginas pode ser afectado pelo ambiente de funcionamento, intervalo de impressão, tipo e tamanho do material de impressão. Pode ficar uma certa quantidade de toner no cartucho mesmo quando o LED se acende e a impressora interrompe a impressão.

A Dell não recomenda a utilização de cartuchos de toner não genuínos Dell tais como reabastecidos ou recondicionados. A Dell não garante a qualidade de cartuchos de toner não genuínos Dell. O serviço ou reparação resultante da utilização de cartuchos de toner Dell não genuínos não está incluído na garantia da máquina.

Todos os erros de impressão aparecem na janela do programa Printer Status Monitor. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

### Botões

(Botão de Cancelar)

Se premir o botão (Cancelar), pode:

Função | Descrição
--- | ---
Imprimir página de demonstração [a] | No modo “Pronto”, prima este botão durante 2 segundos até o LED de estado piscar devagar, e depois solte-o. (Consulte Imprimir uma página de demonstração).
Imprimir folha de configuração[b] | No modo “Pronto”, prima este botão durante 5 segundos até o LED de estado piscar rapidamente, e depois solte-o. (Consulte Imprimir um relatório da máquina).
Imprimir uma folha de limpeza[b] | No modo “Pronto”, prima este botão durante 10 segundos até o LED de estado piscar devagar, e depois solte-o. (Consulte Limpar a parte interior).
Cancelar um trabalho de impressão | Prima o botão (Cancelar) durante a impressão. O LED vermelho pisca enquanto o trabalho de impressão é eliminado da máquina e do computador e, em seguida, a máquina regressa ao modo Pronto. Isto pode demorar algum tempo dependendo do tamanho do trabalho de impressão.
Impressão manual | Prima o botão (Cancelar) sempre que colocar uma folha de papel no tabuleiro manual quando tiver seleccionado Manual Feeder como Source na aplicação de software.
[a] Quando imprimir a página de demonstração para a Dell 1130, uma folha de configuração é também impressa. [b] Apenas na Dell 1130n.

(Botão de Energia)

Este botão deve ser usado para ligar e desligar a máquina.

#### Ligar a máquina

1. Ligue o cabo de alimentação.

2. Prima (Energia) no painel de controlo.

   Se deseja desligar a corrente, prima e mantenha premido este botão durante 1 segundo.