## Базовая настройка

После завершения установки можно установить параметры принтера, предусмотренные по умолчанию. Если необходимо установить или изменить значения параметров, обратитесь к следующему разделу. В этой главе приведены пошаговые инструкции по подготовке устройства к эксплуатации.

В главу входят указанные ниже разделы.

- Настройка высоты

- Установка лотка и бумаги по умолчанию

- Настройка шрифта (только для модели Dell 1130n)

## Настройка высоты

На качество печати влияет атмосферное давление, которое определяется высотой расположения устройства над уровнем моря. Следующие инструкции помогут настроить устройство, чтобы получить наилучшее качество печати. Перед тем как настроить параметр высоты над уровнем моря, выясните значение высоты в том месте, где будет эксплуатироваться устройство.

| High 1 High 2 High 3 Стандартная

### Модель Dell 1130

1. Установите драйвер. (См. раздел Установка драйвера устройства, подключаемого по USB или Установка драйвера сетевого устройства.)

2. В системе Windows откройте меню Пуск.

   - В системе Windows 2000 последовательно выберите пункты Настройка > Принтеры.

   - В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.

   - В системе Windows Server 2008 или Windows Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.

   - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.

   - В системе Windows Server 2008 R2 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование > Устройства и принтеры.

3. Выберите драйвер устройства и щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы открыть окно Свойства.

4. В окне свойств драйвера откройте вкладку Device Options.

5. В раскрывающемся списке Altitude Adjustment выберите необходимые параметры.

6. Нажмите кнопку ОК.

### Модель Dell 1130n

Поправку на высоту можно настроить с помощью Printer Settings Utility.

1. Ее можно запустить из меню Пуск, выбрав пункт Программы или Все программы, а затем последовательно выбрав пункты Dell > Dell Printers > название принтера > Printer Settings Utility.

2. В раскрывающемся списке Altitude Adjustment выберите необходимые параметры.

3. Нажмите кнопку Apply.

   Поправку на высоту можно также настроить с помощью программы Embedded Web Service.

## Установка лотка и бумаги по умолчанию

Вы можете выбрать лоток и тип бумаги, которые по умолчанию будут использоваться при печати.

### В операционной системе:

#### Windows

1. В системе Windows откройте меню Пуск.

2. В системе Windows 2000 последовательно выберите пункты Настройка > Принтеры.

   - В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.

   - В системе Windows Server 2008 или Windows Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.

   - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.

   - В системе Windows Server 2008 R2 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование > Устройства и принтеры.

3. Щелкните по устройству правой кнопкой мыши.

4. В системе Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 или Windows Vista в контекстном меню выберите пункт Настройка печати.

   В системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт Настройка печати.

   Если элемент Настройка печати обозначен меткой ►, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

5. Откройте вкладку Paper.

6. Выберите лоток и его параметры, например размер и тип бумаги.

7. Нажмите кнопку OK.

#### Macintosh

В системе Macintosh эта функция не поддерживается. Пользователи Macintosh каждый раз при печати с другими настройками должны вручную менять параметры по умолчанию.

1. Откройте приложение и выберите файл, который необходимо распечатать.

2. Откройте меню File и нажмите кнопку Print.

3. Перейдите на панель Paper Feed.

4. Откройте меню File и нажмите кнопку Print.

5. Перейдите на панель Paper Feed.

6. Выберите лоток для печати.

7. Перейдите на панель Paper.

8. Выберите тип бумаги, загруженной в лоток для печати.

9. Чтобы начать печать документа, нажмите на кнопку Print.

## Использование функции энергосбережения

Если устройство не используется в течение некоторого времени, эта функция позволяет экономить электроэнергию.

### Модель Dell 1130

1. Установите драйвер. (См. раздел Установка драйвера устройства, подключаемого по USB или Установка драйвера сетевого устройства.)

2. В системе Windows откройте меню Пуск.

   - В системе Windows 2000 последовательно выберите пункты Настройка > Принтеры.

   - В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.

   - В системе Windows Server 2008 или Windows Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.

   - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.

   - В системе Windows Server 2008 R2 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование > Устройства и принтеры.

3. Выберите драйвер устройства и щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы открыть окно Свойства.

4. В окне свойств драйвера откройте вкладку Device Options.

5. В раскрывающемся списке Power Save выберите необходимый интервал времени.

6. Нажмите кнопку ОК.

### Модель Dell 1130n

Параметры энергосбережения можно изменить с помощью Printer Settings Utility.

1. Ее можно запустить из меню Пуск, выбрав пункт Программы или Все программы, а затем последовательно выбрав пункты Dell > Dell Printers > название принтера > Printer Settings Utility.

2. Выберите элемент Power Save. В раскрывающемся списке выберите необходимое значение и нажмите кнопку Apply.

## Настройка шрифта (только для модели Dell 1130n)

Устройство поставляется с настройками шрифта для определенных региона или страны.

Для того чтобы изменить шрифт или установить его для использования в особых условиях, например в среде DOS, выполните указанные ниже действия.

1. Установите драйвер принтера с входящего в комплект компакт-диска с программным обеспечением.

2. В ОС Windows откройте меню Пуск, выберите пункт Программы или Все программы, а затем последовательно выберите пункты Dell > Dell Printers > имя драйвера принтера > Printer Settings Utility.

3. Выберите элемент Emulation Type.

4. Выберите нужный шрифт.

5. Нажмите кнопку Apply.

Ниже указаны шрифты для соответствующих языков. Русский: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic. Иврит: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (только для Израиля). Греческий: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek. Арабский и фарси: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic. OCR: OCR-A, OCR-B.