## Sikkerhetsinformasjon

Disse advarslene og forholdsreglene er inkludert for å hindre at du skader deg selv eller andre, i tillegg til å forhindre mulig skade på maskinen. Pass på at du har lest og forstått alle disse instruksjonene før du bruker maskinen.

Bruk sunn fornuft ved bruk av alle elektriske apparater og ved enhver bruk av maskinen. Følg også alle advarsler og instruksjoner som vises på maskinen og som beskrives i veiledningene som fulgte med. Etter at du har lest denne delen, bør du oppbevare den på et trygt sted for å kunne lese den igjen senere.

## Viktig sikkerhetssymboler

Denne delen forklarer betydningen av alle ikoner og symboler i brukerhåndboken. Disse sikkerhetssymbolene presenteres etter farenivå.

### Forklaring av alle ikoner og symboler som brukes i brukerhåndboken:

| Advarsel | Farer eller risikable handlinger som kan medføre alvorlig personskade eller død.
| Forsiktig | Farer eller risikable handlinger som kan medføre lettere personskade eller materielle skader.
| Ikke forsøk.
| Ikke demonter.
| Ikke rør.
| Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
| Kontroller at maskinen er jordet for å unngå elektrisk støt.
| Kontakt servicesenteret for å få hjelp.
| Følg instruksjonene nøye.

## Driftsmiljø

### Advarsel

Ikke bruk hvis strømledningen er skadet eller stikkontakten ikke er jordet. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann. | Ikke bøy eller legg tunge gjenstander på strømledningen. Hvis du trår på strømledningen eller lar den bli klemt av en tung gjenstand, kan dette føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser ting oppå maskinen (vann, små metallobjekter eller tunge ting, lys, tente sigaretter osv.). Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann. | Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen. Du må ikke ta i støpselet med våte hender. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis maskinen blir overopphetet, vil den slippe ut røyk eller lage rare lyder eller lukter. Slå av strømmen øyeblikkelig og trekk ut støpselet til maskinen. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann. |

### Forsiktig

Trekk ut støpselet fra stikkontakten ved tordenvær eller hvis maskinen ikke brukes på en stund. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann. | Hvis støpselet ikke passer lett i stikkontakten, må du ikke tvinge det på plass. Ring en elektriker eller bytt til en annen stikkontakt. Hvis ikke kan det oppstå elektrisk støt.
Vær forsiktig. Området hvor papiret kommer ut er varmt. Du kan få brannskader. | Pass på at kjæledyr ikke tygger på strømledningen, telefonledningen eller grensesnittkablene til datamaskinen. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann og/eller at kjæledyret ditt blir skadet.
Hvis du har mistet maskinen i gulvet, eller hvis kabinettet ser skadet ut, må du trekke ut alle ledninger fra maskinen og be om hjelp fra en kvalifisert servicetekniker. Ellers kan dette føre til elektrisk støt eller brann. | Hvis maskinen ikke virker etter at du har fulgt disse instruksjonene, trekker du ut alle ledninger fra maskinen og ber om hjelp fra en kvalifisert servicetekniker. Ellers kan dette føre til elektrisk støt eller brann.
Hvis maskinens ytelse plutselig endres tydelig, trekker du ut alle ledninger fra maskinen og ber om hjelp fra en kvalifisert servicetekniker. Ellers kan dette føre til elektrisk støt eller brann. |

## Driftsmetode

### Forsiktig

Ikke trekk ut papiret med makt ved utskrift. Det kan skade maskinen. | Når du skriver ut mange sider om gangen, kan nedre del av området hvor papiret kommer ut bli varmt. Ikke la barn berøre overflaten. Barna kan få brannskader.
Pass på at du ikke plasserer hånden mellom maskinen og papirskuffen. Du kan skade deg. | Du må ikke bruke pinsett eller skarpe metallgjenstander når du fjerner papir som sitter fast. Det kan skade maskinen.
Ikke blokker eller dytt gjenstander inn i lufteåpningen. Dette kan føre til høyere komponenttemperatur, noe som kan forårsake skade eller brann. | Ikke la for mange ark samle seg opp i utskuffen. Det kan skade maskinen.
Vær forsiktig slik at du unngår papirkutt når du legger i papir eller fjerner papir som har satt seg fast. Du kan skade deg. | Strømledning er maskinens strømavbruddsenhet. Trekk ut støpselet for å slå av strømforsyningen.

## Installasjon/flytting

### Advarsel

Ikke plasser maskinen i et område med støv, fuktighet eller vannlekkasjer. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann. |

### Forsiktig

Slå av strømmen og trekk ut alle ledninger når du skal flytte maskinen. Den skal løftes av minst to personer. Maskinen kan falle og forårsake personskader eller materiell skader. | Ikke dekk til maskinen eller plasser den i et lufttett rom, f.eks. et skap. Hvis maskinen ikke har god ventilasjon, kan det oppstå brann.
Ikke plasser maskinen på et ustabilt underlag. Maskinen kan falle og forårsake personskader eller materiell skader. | Pass på at du setter støpselet inn i en jordet stikkontakt. Ellers kan dette føre til elektrisk støt eller brann.
Maskinen skal kobles til strømnivået som er spesifisert på etiketten. Hvis du er usikker og vil kontrollere strømnivået som du bruker, tar du kontakt med strømleverandøren. | Ikke overbelast stikkontakter og skjøteledninger. Dette kan redusere ytelsen og føre til elektrisk støt eller brann.
Bruk kun telefonlinjetråd nr. 26 AWG[a] eller større, hvis nødvendig. Ellers kan maskinen skades. | Bruk strømledningen som fulgte med maskinen for trygg bruk. Bruker du en ledning som er lenger enn 2 meter sammen med en 140 V-maskin, må tykkelsen være 16 AWG eller større. Ellers kan det oppstå skader på maskinen som kan forårsake elektrisk støt eller brann.
[a] AWG: American Wire Gauge (amerikansk standard for ledningsdiameter).

## Vedlikehold/kontroll

### Forsiktig

Trekk ut støpselet før du rengjør innsiden av maskinen. Ikke bruk benzen, løsemidler eller alkoholholdige produkter til å rengjøre maskinen. Ikke spray vann direkte inn i maskinen. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann. | Oppbevar rengjøringsmidler utenfor barnas rekkevidde. Barna kan skade seg.
Ikke bruk maskinen mens du jobber inne i den for å gjøre rent eller skifte ut deler. Du kan skade deg. | Ikke demonter, reparer eller rekonstruer maskinen på egen hånd. Det kan skade maskinen. Ring en autorisert tekniker når maskinen må repareres.
Hold strømledningen og støpselets kontaktoverflate ren for støv og vann. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann. | Når du rengjør og bruker maskinen må du følge nøye brukerhåndboken som fulgte med maskinen. Ellers kan maskinen skades.
Ikke fjern deksler eller beskyttelsesanordninger som er festet med skruer. Maskinen skal kun repareres av en Dell-servicetekniker. |

## Rekvisitabruk

### Forsiktig

Ikke demonter tonerkassetten. Tonerstøv kan være farlig for mennesker. | Tonerkassetter og annen rekvisita må oppbevares i sikker avstand fra barn. Tonerstøv kan være farlig for mennesker.
Ikke brenn rekvisita, f.eks. tonerkassetter eller fikseringsenheten. Dette kan føre til eksplosjon eller brann. | Bruk av resirkulert rekvisita, f.eks. tonerkassetter, kan skade maskinen. Du må betale serviceavgift dersom det oppstår skader etter bruk av resirkulert rekvisita.
Pass på at tonerstøv ikke kommer i kontakt med kropp eller klær når du skifter tonerkassett eller fjerner tilstoppet papir. Tonerstøv kan være farlig for mennesker. |