## Spesifikasjoner

Dette kapitlet inneholder informasjon om maskinens spesifikasjoner.

Dette kapitlet inneholder:

- Maskinvarespesifikasjoner

- Miljøspesifikasjoner

- Elektriske spesifikasjoner

- Spesifikasjoner for utskriftsmedier

Spesifikasjonsverdiene bygger på foreløpige data. Se www.dell.com eller support.dell.com for oppdatert informasjon.

## Maskinvarespesifikasjoner

Element | Beskrivelse
--- | ---
Mål | Høyde | 197 mm
Dybde | 389 mm
Bredde | 360 mm
Vekt | Maskin inkl. forbruksvarer | Dell 1130: 7,25 kg Dell 1130n: 7,30 kg
Emballasjevekt | Papir | 1,23 kg
Plast | 0,19 kg

## Miljøspesifikasjoner

Element | Beskrivelse
--- | ---
Støynivå[a] | Klarmodus | 26 dB(A)
Utskriftsmodus | Dell 1130: 49 dB(A) Dell 1130n: 50 dB(A)
Temperatur | Drift | 10 til 32 °C
Oppbevaring (utpakket) | 0 til 40 °C
Fuktighet | Drift | 20 til 80 % relativ fuktighet
Oppbevaring (utpakket) | 10 til 80 % relativ fuktighet
[a] Lydtrykknivå, ISO 7779. Konfigurasjonstestet: grunnleggende maskininstallasjon, A4-papir, enkeltsidig utskrift.

## Elektriske spesifikasjoner

Kravene til strømforsyning er basert på landet/regionen der enheten selges. Ikke konverter driftsspenninger. Det kan skade enheten og gjøre garantien ugyldig.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Strømforsyning [a] | 110-volts modeller | AC 110-127 V
220-volts modeller | AC 220-240 V
Strømforbruk | Gjennomsnitt i driftsmodus | Mindre enn 360 W
Klarmodus | Dell 1130: Mindre enn 45 W Dell 1130n: Mindre enn 60 W
Strømsparingsmodus | Dell 1130: Mindre enn 4,5 W Dell 1130n: Mindre enn 6,5 W
Modus: strøm av | Mindre enn 0,8 W
[a] Se merknadene på maskinen for å finne riktig spenning, frekvens (hertz) og strømtype for maskinen.

## Spesifikasjoner for utskriftsmedier

Type | Størrelse | Mål | Utskriftsmedievekt[a]/Kapasitet[b]
--- | --- | --- | ---
Skuff 1 | Manuell skuff
Plain paper | Letter | 216 × 279 mm | 60 til 120 g/m2 250 ark med 80 g/m2 fint papir | 60 til 220 g/m2 stabling med 1 ark
Legal | 216 × 356 mm
US Folio | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 til 90 g/m2 150 ark med 80 g/m2 fint papir
ISO B5 | 176 × 250 mm
Executive | 184 × 267 mm
A5 | 148 x 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Envelope | Envelope Monarch | 98 × 191 mm | Ikke tilgjengelig for skuff 1 | 75 til 90 g/m2 stabling med 1 ark
Envelope No. 10 | 105 × 241 mm
Envelope DL | 110 × 220 mm
Envelope C5 | 162 × 229 mm
Envelope C6 | 114 × 162 mm
Thick paper | Se informasjonen om Plain paper | Se informasjonen om Plain paper | 90 g/m2 | 90 g/m2 stabling med 1 ark
Thin paper | Se informasjonen om Plain paper | Se informasjonen om Plain paper | 60 til 70 g/m2 | 60 til 70 g/m2 stabling med 1 ark
Transparency | Se informasjonen om Plain paper | Se informasjonen om Plain paper | Ikke tilgjengelig for skuff 1 | 138 til 146 g/m2 stabling med 1 ark
Labels[c] | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement | Se informasjonen om Plain paper | Ikke tilgjengelig for skuff 1 | 120 til 150 g/m2 stabling med 1 ark
Card stock | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, Postkort 4x6 | Se informasjonen om Plain paper | Ikke tilgjengelig for skuff 1 | 105 til 163 g/m2 stabling med 1 ark
Minimumsstørrelse (egendefinert) | 76 × 127 mm | 60 til 163 g/m2 |
Maksimumsstørrelse (egendefinert) | 216 × 356 mm
[a] Hvis utskriftsmaterialet veier over 120 g/m2, må du legge papiret i skuffen ett ark om gangen. [b] Maksimal kapasitet kan variere avhengig av utskriftsmediets vekt og tykkelse samt miljøforhold. [c] Glatthet: 100 til 250 (sheffield).