## Especificações

Este capítulo ajuda-o a saber mais sobre as especificações desta máquina.

Este capítulo inclui:

- Especificações do hardware

- Especificações ambientais

- Especificações eléctricas

- Especificações do material de impressão

Os valores das especificações aqui apresentados são baseados em dados preliminares. Consulte www.dell.com ou support.dell.com para obter informações actuais.

## Especificações do hardware

Item | Descrição
--- | ---
Dimensões | Altura | 197 mm
Profundidade | 389 mm
Largura | 360 mm
Peso | Máquina com consumíveis | Dell 1130: 7,25 kg Dell 1130n: 7,30 kg
Peso da embalagem | Papel | 1,23 kg
Plástico | 0,19 kg

## Especificações ambientais

Item | Descrição
--- | ---
Nível do ruído[a] | Modo pronto | 26 dB(A)
Modo de impressão | Dell 1130: 49 dB(A) Dell 1130n: 50 dB(A)
Temperatura | Função | 10 a 32 °C
Armazenamento (desembalado) | 0 a 40 °C
Humidade | Função | 20 a 80% HR
Armazenamento (desembalado) | 10 a 80% HR
[a] Nível de pressão do som, ISO 7779. Configuração testada: instalação básica da máquina, papel A4, impressão simplex.

## Especificações eléctricas

Os requisitos de corrente estão baseados no país/região onde o dispositivo é vendido. Não converta a tensão de funcionamento. Isso pode danificar o dispositivo e anular a garantia do produto.

Item | Descrição
--- | ---
Potência nominal [a] | Modelos de 110 V | 110-127 V CA
Modelos de 220 V | 220-240 V CA
Consumo de energia | Modo de funcionamento médio | Inferior a 360 W
Modo Pronto | Dell 1130: Inferior a 45 W Dell 1130n: Inferior a 60 W
Modo de economia de energia | Dell 1130: Inferior a 4,5 W Dell 1130n: Inferior a 6,5 W
Modo desligar | Inferior a 0,8 W
[a] Veja na etiqueta de classificação da máquina qual é a tensão correcta, a frequência (hertz) e o tipo de corrente para a máquina.

## Especificações do material de impressão

Tipo | Tamanho | Dimensões | Gramagem do material de impressão[a]/Capacidade[b]
--- | --- | --- | ---
Tabuleiro 1 | Tabuleiro manual
Plain paper | Carta | 216 × 279 mm | 60 a 120 g/m2 250 folhas de 80 g/m2 | 60 a 220 g/m2 pilha de 1 folha
Legal | 216 × 356 mm
US Folio | 216 × 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Ofício | 216 × 343 mm
JIS B5 | 182 × 257 mm | 60 a 90 g/m2 150 folhas de 80 g/m2
ISO B5 | 176 × 250 mm
Executivo | 184 × 267 mm
A5 | 148 × 210 mm
A6 | 105 × 148 mm
Envelope | Env. Monarch | 98 × 191 mm | Não disponível no tabuleiro 1 | 75 a 90 g/m2 pilha de 1 folha
Env. No.10 | 105 × 241 mm
Env. DL | 110 × 220 mm
Env. C5 | 162 × 229 mm
Env. C6 | 114 × 162 mm
Thick paper | Consulte a secção Papel normal | Consulte a secção Papel normal | 90 g/m2 | 90 g/m2 pilha de 1 folha
Thin paper | Consulte a secção Papel normal | Consulte a secção Papel normal | 60 a 70 g/m2 | 60 a 70 g/m2 pilha de 1 folha
Transparency | Consulte a secção Papel normal | Consulte a secção Papel normal | Não disponível no tabuleiro 1 | 138 a 146 g/m2 pilha de 1 folha
Etiquetas[c] | Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, Declaração | Consulte a secção Papel normal | Não disponível no tabuleiro 1 | 120 a 150 g/m2 pilha de 1 folha
Card stock | Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, Declaração, Postal 4x6 | Consulte a secção Papel normal | Não disponível no tabuleiro 1 | 105 a 163 g/m2 pilha de 1 folha
Tamanho mínimo (personalizado) | 76 × 127 mm | 60 a 163 g/m2 |
Tamanho máximo (personalizado) | 216 × 356 mm
[a] Se a gramagem do material de impressão for superior a 120 g/m2, coloque as folhas de papel no tabuleiro uma a uma. [b] A capacidade máxima pode variar consoante a gramagem do material de impressão, espessura das folhas e condições ambientais. [c] Suavidade: 100 a 250 (Sheffield).