**升级帮助**

**注意：**

**1、升级软件必须与当前产品型号和硬件版本一致的软件；**

**2、升级过程中不能“开关路由器的电源”，否则可能致路由器损坏；**

**3、升级时请使用有数据线连接电脑；**


**4、升级时请一定用升级包中自带的升级工具。**

**\* 软件升级一般情况是为完善产品对某些特殊环境、特殊应用的支持，如果设备当前使用正常，不建议您对产品升级。**

**下面以TL-TR861 windows XP 32位系统举例说明，其他操作系统升级方式与windows XP 32操作系统的升级方法一致。**

1. 从TP-LINK官网下载升级包，确保压缩包内的文件如下图所示：

双击TPSWUpgradeClient.exe，打开升级工具， （Windows Vista、Windows 7、Windows 8 系统需要以管理员权限打开）



2.，打开“TPSWUpgradeClient.exe TP-LINK软件升级客户端”，如下图：（在打开软件升级客户端时此运用程序会调用USB\_Driver中驱动程序，，此时电脑如果正在自动安装请跳过安装，具体见以下word，如果自动安装已停止请忽略）





2.点击“升级”，软件会显示升级进度，等待一段时间之后升级完成，升级完成之后直接点击“退出”即可，如下图：

3.升级完成之后，登陆路由器的管理界面查看路由器的软件信息，可以看到“软件版本”已经更改为升级之后的软件，说明升级成功。

****