主页 > Fuji Xerox 设备简介 > 前视图和后视图

### 前视图和后视图

DocuPrint P268 b/DocuPrint P228 db
DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw

### DocuPrint P268 b/DocuPrint P228 db

1. 出纸托板支撑板 2
2. 出纸托板支撑板 1
3. 操作面板
4. 手动进纸导块
5. 手动进纸槽
6. 手动进纸槽盖
7. 纸盒
8. 前盖
9. 出纸托板
10. 后盖 (后出纸托板)
11. 交流电源接口/线
12. USB 端口

根据型号，设备配备有不可拆分的交流电源线。

### DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw

1. 出纸托板支撑板 2
2. 出纸托板支撑板 1
3. 带有液晶显示屏 (LCD) 的操作面板
4. 手动进纸导块
5. 手动进纸槽
6. 手动进纸槽盖
7. 纸盒
8. 前盖
9. 出纸托板
10. 后盖 (后出纸托板)
11. 交流电源接口/线
12. USB 端口

13. (对于有线网络型号)

    10BASE-T/100BASE-TX 端口

根据型号，设备配备有不可拆分的交流电源线。

相关信息
  - Fuji Xerox 设备简介

转到首页