主页 > 网络 > 高级网络功能 > 打印网络配置报告

### 打印网络配置报告

相关型号:DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw
网络配置报告会列出包括网络打印服务器设置在内的当前网络配置。

- 节点名称：节点名称出现在当前的网络配置报告上。对于有线网络，默认节点名称为 "BRNxxxxxxxxxxxx"；对于无线网络，默认节点名称为 "BRWxxxxxxxxxxxx" (其中，"xxxxxxxxxxxx" 为本设备的 MAC 地址/以太网地址)。
- 如果网络配置报告上的IP Address显示为 0.0.0.0，请稍等一分钟后重新打印。
- 您可以在该报告上找到设备的 IP 地址、子网掩码、节点名称和 MAC 地址等设置信息，例如：
  - IP 地址： 192.168.0.5
  - 子网掩码： 255.255.255.0
  - 节点名称：BRN000ca0000499
  - MAC 地址：00-0c-a0-00-04-99

1. 按 或 选择Machine Info. (设备信息)选项，然后按确定。
2. 按 或 选择Print NetSetting (打印网络设置)。
3. 按确定。

相关信息
  - 高级网络功能
  - 我在哪可以找到 Fuji Xerox 设备的网络设置？
  - 安装打印机驱动程序期间，无法在网络中找到我的 Fuji Xerox 设备。
  - 我想检查我的网络设备是否正常工作。
  - 访问网络基本管理
  - 使用网络基本管理访问网络设置
  - 使用 BRAdmin Light 时访问网络设置 (Windows® 和 Macintosh)

转到首页