易快网维软件是一款用于网吧、网维公司及企业远程管理维护软件，支持
的一键连接：Radmin远程、3389远程、VNC远程、TeamViewer远程、TTVNC
远程、网众无盘、Winbox及各品牌路由器。多通道模式，即使没映射端口
也能穿透远程，屏蔽速度世界之最，让您身临其境地操作远程电脑。支持
多人管理模式，为管理员、技术员、网吧业主指定管理范围及权限。远程
控制中无需知道真实远程密码，一个管理帐号即能远程控制所有终端主机。



更新记录：
2014-04-20 速度优化；
           正式发布：易快网维 v2.8
2014-04-29 强化功能；
           正式发布：易快网维 v2.9
2014-11-11 新增锐捷网络NBR路由器自动登陆；
           新增远程挂机、关闭显示器功能；
           新增查询外网、内网、服务端版本号功能；
           新增若干指令，如：远程修复服务端，重启服务端等；
           支持右键快捷选择目标主机；
           正式发布：易快网维 v2.9
2014-12-12 修复网月路由器登陆闪退BUG；
           优化Mstsc连接功能；
           新增TeamViewer内核；
           更改挂机锁热键，以免引起冲突；
           正式发布：易快网维 v2.9
2015-04-22 优化OEM集成；
           优化挂机锁密码解锁机制；
           修正网卡检测失败BUG；
           修正相关模块验证；
           正式发布：易快网维 v2.9
2015-04-26 兼容英文系统语言环境，解决乱码问题；
           新增分组、单位预集成；
           优化进程及其它；
           正式发布：易快网维 v2.9.1.2
2015-06-08 修复win2003系统挂机状态下无法远程的BUG；
           新增删除分组及单个终端功能；
           新增右键菜单执行卸载操作；
           修复单击托盘无效的BUG；
           正式发布：易快网维 v2.9.1.3
2015-07-25 优化主机各个状态统计；
           支持点击统计数快速查找目标主机；
           远程黑屏功能支持开机启动；
           版本升级支持文件完整性检测，以免报错；
           新增win2012系统teamviewer远程支持；
           修复可能导致teamviewer远程密码错误的BUG；
           修复win2012系统文件下发执行失败的BUG；
           正式发布：易快网维 v2.9.1.5
2015-08-05 修复命令执行失败的BUG；
           优化Teavmiewer连接失败的判断时间；
           新增远程批量开关机唤醒等功能；
           其它功能优化；
           正式发布：易快网维 v2.9.1.6


============================================ 相关疑问如下 ============================================

01、你们软件有什么优势，能实现些什么功能？
    专业、高效、安全、便捷，主要体现以下几点：
    1) 异地内网在没映射端口的情况下照样可远程连接，穿透内网；
    2) 一键免密码连接Radmin远程/3389远程/VNC远程/TeamViewer远程/TTVNC远程/网众无盘/Winbox/各品牌路由器等；
    3) 管理员、技术员、网吧业主管理帐号支持分区域、范围、权限等设置；
    4) 服务端远程密码支持后台动态更新，控制人员无需知道真实控制密码，即可一键远程控制；
    5) 支持文件、命令维护通道：批量执行EXE或CMD命令等；
    6) 支持桌面挂机锁、远程黑屏、查询IP等辅助功能，服务端还支持批量更新升级；
    7) 支持记录各方面操作日志，如：服务端上下线，控制人员登陆、退出及操作记录，以备查询
    8) 因版本更新等因素，更多功能不全举例说明

02、你们软件有后门吗？会不会报病毒？
    软件不含任何后门、木马、插件、广告，开发6年来，全国各地都有我们客户，如：顺网代理，MZD、绿茶等)，深受用户好评。您还可百度“易快网维软件”了解用户心声。
    易快网维软件已通过360、金山、QQ管家等安全软件检测认证，若仍有个别误报，请添加信任列表解决。

03、软件有安装说明吗？具体安装步骤是怎么样的？
    产品购买后，有正式安装教程说明，若未购买仅能测试，测试说明如下：

    1) 进入官网 www.tooyk.com 首页，点击“免费下载”即可下载本测试包(客户端、服务端)

    2) 解压运行客户端，可以公共测试号(用户名:guest 密码:guest)登陆，注意：该帐号会随时被他人登陆。也可注册私有帐号测试。
       a、若登陆不上，点击 >> 按钮设定域名为：demo.tooyk.com，端口：4900。
       b、登陆成功后，双击右栏主机即可快速联机。
       c、注册私有帐号请填写真实信息，可快速审核通过。

    3) 登陆后右栏为主机区域，双击某主机可快速联机，也可右键选择其它方式联机，若右栏没有主机，请自行安装服务端上线测试。
       a、安装服务端，分组填：测试组，单位填：您申请的用户名，主机随便选择，其它参数默认，点击安装直到完成，即可上线测试。

          服务端安装示例：
          域名：demo.tooyk.com
          端口：4900
          分组：测试组
          单位：用户名或网吧名称
          主机：服务器类型
          其它参数：默认
          点击安装

    4) 如有其它疑问，请在线咨询客服！

04、主机图标红、黄、蓝、绿分别代表什么意思？
    红色：主机已离线，无法远程
    黄色：主机不确定在线，可能无法远程
    蓝色：主机在线，但未映射端口，外网下仅能通过TeamViewer和ttvnc远程，双击可TeamViewer快速联机
    绿色：主机在线，可通过任意方式远程，双击可Radmin快速联机

05、易快网维软件需要端口映射吗？
    多远程内核通道的远程模式，安装自集成Radmin、3389、TeamViewer、TTVNC核心，前两者需要端口映射，后两者不需要映射也能穿透内网远程。

06、端口映射不成功，是怎么回事？
    主机图标为蓝色时，表示端口映射不成功，按以下方法排查：
    a、端口号是否映射正确？外网端口与内网端口请保持一致。
    b、多线接入时，所有线路应全部映射。
    c、网络属性里有多个网络适配器时，调整上外网的网卡为第一访问顺序：网络连接→高级(工具)→高级设置→连接栏目里设置顺序→确定。
    d、路由器需开启端口回流功能(大多路由默认已开启)，若没有该项，则该路由器不支持端口回流或咨询路由官方客服解决。
    e、若以上条件均无法满足端口映射，可选择TeamViewer、TTVNC远程通道解决远程问题。

07、如何检验端口映射成功？
    a、主机图标为绿色时，即端口映射成功。
    b、在被控端执行CMD命令，键入：telnet 被控端外网IP 端口并回车，若连接成功，即端口映射成功。

08、请说明下易快网维软件管理平台、服务端、客户端各自的功能？
    管理平台：中心服务器，架设在公司内。（测试平台已由我司架设好，购买后自己架设）
    服务端：安装在网吧各服务器主机上
    客户端：公司技术维护人员登陆
    (管理平台、客户端为绿色软件，无需安装)

09、易快网维软件兼容目前哪些系统？
    软件兼容Windows系统版本：Win2000/WinXP/Win2003/Vista/Win7/Win2008/Win8/Win2012，几乎兼容目前所有Windows系统。

10、自己架设管理平台，硬件配置、网络条件要求高吗？远程速度慢吗？
    a、硬件配置要求低，家用电脑都可以；
    b、管理平台主要处理服务端上下线，信息报备及客户端登陆验证，权限分配等信息。远程控制数据无需从管理平台中转，所以宽带要求低，低网速也能流畅地远程控制。

11、无需知道远程密码就能远程控制，会不会不安全？
    所谓免密码输入，是指软件帮您完成输密码的过程，您只需要登陆自己的管理帐号即可。再则，我们免密码输入接口已无缝集成，避免因暂停输入进程而导致密码泄露。

12、管理平台可以架设在动态IP环境吗？
    可以，软件支持IP、域名上线管理，24小时在线，对外映射4900端口即可。但我司建议用域名管理，推荐花生壳域名(www.oray.com)，以防管理平台搬家等造成无法再次管理。

13、被控端在动态IP、ADSL网络环境下，你们软件可以控制吗？
    完全支持，只要能上网就能远程，且服务端支持自动更新IP、端口到管理平台。

14、支持OEM定制吗，我想替换部分信息为我司相关信息。
    易快网维软件支持OEM信息定制集成，如：软件标题名称、企业LOGO、客服热线、客服QQ、官方网址、管理IP或域名等，以提升企业尊贵形象，在安装有WinRAR的环境，将安装程序的config.key文件编辑好后拖回保存即可。

15、服务端需要映射端口吗？如果需要，映射什么端口？
    正向型远程需要映射，如Radmin、3389、VNC等，如果不映射，也能通过TeamViewer、TTVNC远程，端口号说明如下：

    主机类型   端口
    ---------------
    游戏服务器 5910
    电影服务器 5911
    过滤王二号 5912
    收银机中心 5914
    收银前台① 5915
    收银前台② 5916
    收银前台③ 5917
    监控服务器 5919
    网维无盘① 5920
    网维无盘② 5921
    网维无盘③ 5922
    通用主机名 5908



===========================================================================
客 服 QQ：348137508
客服热线：13883098543
客服邮箱：348137508@qq.com
官方网站：http://www.tooyk.com
